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Генеральный директор НТЦ «Вирус» профессор Геннадий Марков, автор многих изобретений и открытий, получил подтверждение на получение международного патента на созданный им трансформатор. Работа его связана с открытием нового закона в области физики и электротехники

— Еще в 1831 году Фарадей открыл электромагнитную индукцию, — комментирует Геннадий Марков. — Затем его идеи развил Максвелл. После этого более 160 лет никто не смог продвинуть электродинамику в фундаментальном плане ни на шаг. И вот восемь лет назад я подал заявку на международный патент, действующий в 20 странах мира, на созданный мной трансформатор, на который уже были получены четыре российских патента. Причем мое открытие сделано «вопреки законам» великих физиков. По Фарадею, магнитные потоки должны складываться в магнитопроводе последовательно — по контуру в одном направлении. И только тогда работает трансформатор. А я предложил сделать обратное: взять катушки с одинаковым числом витков и включить их навстречу друг другу. При этом равное количество витков создает и равные магнитные потоки, идущие навстречу друг другу, которые взаимно компенсируются, но не уничтожаются (а по Фарадею и Максвеллу, они должны уничтожаться). Я открыл новый закон: принцип суперпозиции магнитных полей в ферромагнитном материале. Суперпозиция — это сложение полей. Суть закона в том, что магнитные поля складываются, взаимно компенсируются, но не уничтожаются. И вот это слово «но не уничтожаются» и является ключевым в открытом мной законе.

На эту тему я написал статью, опубликованную в журнале «Техническая физика». Я демонстрировал свой трансформатор на международной выставке в Китае, где он вызвал большой интерес ученых, специалистов. Трансформатор имеет превосходные показатели работы, более того — может повышать и понижать напряжение без вторичной обмотки. Открытие нового закона позволяет, во-первых, создавать трансформаторы больших мощностей, при этом вес и размеры на единицу мощности в 20 — 30 раз ниже, чем в традиционных фарадеевских трансформаторах. Во-вторых, созданный мной трансформатор даже при больших габаритах и мощностях может работать на частотах до нескольких мегагерц (в то время, как обычный трансформатор работает на частотах от 30 до 50 герц, а если взять 100 герц и выше, то металл уже греется и трансформатор выходит из строя). Мой же трансформатор может спокойно работать на частотах в миллионы герц.

Обычные трансформаторы, как правило, очень громоздки, в них много железа, вес стандартного трансформатора на 4 мегаватта — 3670 кг, а у нашего — всего 370 кг.

Для создания нового трансформатора можно брать сталь любого качества (а для обычного берут только высококачественную), и у него практически нет ограничений по частотному диапазону. Новый трансформатор, в отличие от традиционного, легко можно транспортировать от места изготовления в пункт его эксплуатации. Он дает огромные возможности для создания техники нового поколения.
Форум:

Автор: John 4.02.2005 - 11:11

Curious

Я не против вообще любых схем генераторов. В конечном счете все упирается в желание и наличие деталей. Но когда начинаются более-менее серьезные дела с использованием резонанса, надоедает все время крутить эти самые потенциометры, хочется иметь автоподстройку. Надо подстраивать конечно же частоту, а что мы поимеем в контуре будет зависить только от самого контура. Если не нужна обратная связь в схеме на CD4046, можно просто ее убрать, входы/выходы компараторов 3, 14, 2, 13, 1 не подключать. На плюс и минус питания повесить переменное сопротивление 100кОм, на выв.9 повесить движок. Получится управляемый вручную генератор частоты в выбранном диапазоне.

А еще у меня вопрос ко всем по патентам 2119204, 2119205, 2129315, 2129316. Там суть такая - представьте П-образный магнитопровод с одинаковыми и включенными встречно на каждом керне полуобмотками. На них подается входное напряжение. Выходная обмотка наматывается или поверх сразу этих двух (охватывая оба керна) или как обычно (в патентах просто разновидности намотки, но суть одна).

Это что же товарищ изобретатель Марков Геннадий Александрович хотел сказать: "... Однако вследствие наведения МДС изменяется МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ магнитопровода. При спаде тока в полупериодах в магнитопроводе происходит ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ и, как следствие, в первичной и вторичной обмотках наводится электродвижущая сила (ЭДС) , при этом за время полупериода тока в первичной обмотке напряжение во вторичной проходит полный период. При наведении ЭДС в первичной обмотке ток i равен нулю, так как обе секции первичной обмотки намотаны в одном направлении с одинаковым числом витков, но концом обмотки первой секции и началом обмотки второй секции соединены между собой в последовательную цепь (встречно! прим. Мое) , а противоположными концами подключены к источнику питания. Поэтому, как уже указывалось выше, магнитный поток одной секции Ф1 будет компенсировать магнитный поток второй секции Ф2.

Что происходит в сердечнике, когда магнитные потоки обеих полу обмоток направлены встречно? И можно ли что-нибудь получить на выходе II обмотки? У него все так здорово, на II обмотке увеличение напряжения при одинаковом количестве витков I и II обмоток аж в 10 раз. Если что-то можно получить на II обмотке, то просто попробовать соединить I и II обмотки последовательно (и попробовать фазировку I и II обмоток разную). Тогда резонанс нужен только для II обмотки, а I все пофиг. Т.е. можно ли вообще таким способом получить прибавку мощности?

Iqor63, как у тебя дела с экспериментами данной конструкции?

Автор: Igor63 4.02.2005 - 12:05

Я писал, что снял с транса ТС 250 все вторичные, сразу на оба керна

намотал 50витков провода 1мм(сколько было), подключил первичку

к 30 В 50Гц. Транс гудит как под полной нагрузкой, немного греется и излучает вокруг себя сильное поле. На вторичку лампочку 12В 40Вт при этом

на выходе 6В. При нагрузке и без неё ток в первичке не изменяется

а при КЗ немного уменьшается. Пробовал зазор в сердечник, подобрать резонанс эффекта не обнаружил. Эффект интересный но практической пользы я не увидел.
Автор: DED 5.02.2005 - 22:15

John и Igor63. Трансформатор Маркова по своей сути ничем не отличается от ф-трансфрматора. Те же два встречных магнитных потока. Только в ф-трансе первичная обмотка стоит в центре, а здесь она стала вторичной и намотанной сразу поверх двух первичных. Поэтому и этот вариант ни к каким сверхединичностям не приведёт. А то, что ток первички не меняется от нагрузки, так это тоже понятно. Ток первички меняется на несколько процентов, а их на глаз по осциллографу можно и не заметить. Выходная характеристика такого транса очень мягкая, поэтому и любая нагрузка будет сильно просаживать выходное напряжение. Не знаю зачем Маркову понадобился этот транс. Он вообще-то лекарственные препараты этим трансом облучает, а потом продаёт. 

Мужики, а зачем мы схемотехникой здесь занимаемся? Это же всё давно известные схемы обратоходовых преобразователей, которые в каждом телевизере видеомагнитофоне стоят. А DWD правильно сказал, что ко вторичной обмотке трансформатора Тесла надо подключать "никакую" нагрузку для хорошего согласования. То есть она не должна гальванически соединяться со вторичкой, а должна находиться где-то на расстоянии. Так это уже и получается передача энергии на расстояние, которой всю жизнь занимался Тесла. Давайте ещё искать.

