Зачем ставить так жёстко вопрос «или – или»?
Богомолов В.И.

На нашем сайте есть интереснейшие материалы просвещающие о малоизученных физических гидродинамических, термодинамических и вихревых  эффектах, и опыты анализа их природы. Это попытка ответить не только на вопрос «как?», но и на вопрос «почему?».
Я считаю, что в рамках устаревшей парадигмы физики вряд ли возможен продуктивный анализ природы сверхъединичных эффектов, наблюдаемых  в струйно-акустических технологиях  беспристрастными учёными. Не отказываясь от этого наследства нашей цивилизации полностью, мы вправе достроить старое разрушающееся здание официозной парадигмы до уровня современной мировоззренческой модели физической картины мира, уже принятой общественным мнением части физиков, физиков-альтернативщиков. Тогда, рассматривая эмпирические наработки исследователей физических эффектов,  в т.ч. струйных эффектов, мы можем формулировать своё мнение не в жёсткой форме «или – или», а  будем способны интегрировать крайние мнения. 
В этой статье я не в коей мере не ставлю цель критики автора статей, нашего админа. Моя цель другая: пригласить вас взглянуть на поиск ответов на вопрос «почему?» несколько  под другим углом зрения: все рассматриваемые ниже примеры суть «тепловые насосы» инфракрасной электромагнитной энергии, аккумулированной атмо(гидро)сферой от Солнца, но реализуемые только в условиях работы сил гравитации (или полей других консервативных сил, центробежных, электростатических, магнитных). Требуется пара сил и режим «дыхания», как у Шаубергера.
М-Парадигма физики http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=196826#196826 

видит структуру всех материальных систем Вселенной, ОФМ по Иванову Б.П., как  состоящих  из иерархии квантующихся сферических слоёв плотно упакованной сплошной материальной субстанции, квантующихся  по параметру плотность энергии (плотность материи) по объёму вещественного (Грубой материи) ядра и не вещественных слоёв Тонкой материи над ним. Универсальная по схеме кинематико-геометрическая структура слоёв Тонкой материи в ОФМ  играет роль природного механизма действия всяких консервативных сил, отвечающих за все природные процессы взаимодействия энергетического и информационного обмена. Первичные,  консервативные силы  порождают в структуре ОФМ вторичные силы, силы её структурной целостности, возвращающие «архимедовы» силы. Аналогия механизма действия архимедовых подъёмных сил в гравитационном поле с действием подобного физического эффекта во всех других полях консервативных сил позволяет термин «архимедовы силы» распространить на все остальные возвращающие силы во всех остальных полях консервативных сил. В конечном счёте, действие (работа) всяких систем консервативных сил и сил возвращающих обусловлено бесконечным и непрерывным движением вихревых потоков субстанции Тонкой материи, поэтому кинематико-математическая модель полей этих сил во всех ОФМ в пространстве вокруг вещественного ядра может быть определена термином «поле потенциальной энергии».

Поля потенциальной энергии квантово-механических систем (ОФМ) можно охарактеризовать другим термином, «низкопотенциальная энергия среды» в противоположность высокопотенциальной энергии используемой в технических устройствах.
Качественно количественные изменения основополагающего и универсального во Вселенной параметра структурной целостности систем ОФМ «плотность энергии по объёму», есть причина самоструктуризации, самодвижения, энергетического и информационного обмена,  причина всех видов взаимодействия посредством  работы консервативных сил. При изменении этого системообразующего  параметра  меры статики структуры, волновое радиационное давление переводит элементы системы в поток массопереноса энергии,  в результате чего в СТАТИЧНОЙ структуре системы возникает ДИНАМИЧЕСКАЯ  структура подсистемы. Это образуется природный МЕХАНИЗМ энергообмена,  ведущий к ликвидации энергетического дисбаланса,  ликвидации асимметрии статических структур среды. Понимание этого постулата поможет нам найти рычаги управления энергетическими потоками тонкой материи.
Следствием из совокупности теорий М-Парадигмы физики являются формулировки принципа аппаратной утилизации потребителем свободной (даровой) энергии полей потенциальной энергии консервативных сил, или,  низкопотенциальной энергии окружающей человека среды. Используя этот принцип, изобретатели и конструкторы могут строить устройства,  называемые в последнее время «без топливные генераторы энергии (БТГ)»:
Первый принцип. Нужно научиться  аппаратно УПРАВЛЯТЬ природными потоками энергии, массоперенос которой во Вселенной осуществляется Тонкой материей (эфир, физический вакуум и т.п. термины).
«Аппаратно управлять» означает создавать МАЛЫМИ затратами высокопотенциальной энергии  в технических устройствах такие УСЛОВИЯ в окружающей среде, когда сама среда, своими БОЛЬШИМИ усилиями будет, например,  перемещать наш транспорт или крутить колёса наших энергостанций, даром отдавая свою низкопотенциальную энергию.
Вот простые аналогии. Обмылок вылетает из кулака. У него нет встроенных двигателя и движителя, его ДВИЖУЩУЮ энергию питает среда и сама же играет роль движителя (в этом примере среда - кулак). Чтобы обмылок полетел, надо АППАРАТНО создать УСЛОВИЯ: найти (создать) кулак и сделать обмылок скользким.  
Вот аналогия В.Н.Власова. «Чтобы ни у кого не возникло сомнения в возможности использования статического давления атмосферы, рассмотрим такой пример. Создадим колону из кирпичей, пусть в ней будет 100 кирпичей. Теперь ударим молотом по самому нижнему кирпичу так, чтобы он, выскочив из колоны, не развалил её … Можно добиться того, что работа по выбиванию кирпича будет меньше той работы, которую будет выполнять столб из кирпичей, «проседая» на высоту одного кирпича. А если еще обеспечить за счет Природы возврат выбитого кирпича на самый верх столба из кирпичей, то можно получить устройство по энергогенерации. А казалось вначале, что из кирпичного столба нет никакой пользы, одни расходы. Ну а теперь представим вместо столба кирпичей воздух или воду, у которых коэффициент трения между слоями очень малый, что молекулы воздуха или воды за счет свой энергетической «заправки» от Солнца могут подняться на большую высоту, то получаем простой вывод. Чтобы заставить атмосферу работать, надо найти способ убирать у поверхности земли порции объёма воздуха (или порции воды на определенной глубине)  с одновременным улавливанием даровой  энергии падающего к Земле воздушного столба (потока воды), который будет нам казаться воздушным (водным) потоком в силу своей текучести. Но такой механизм будет работать только при наличии гравитации, а она у нас на Земле всегда под боком». (http://khd2.narod.ru/authors/bgmlv/vlasov.htm )  
Я только подчеркну одну  деталь в  формулировке  Власова.  Чтобы заставить атмосферу работать, надо найти способ МАЛОЗАТРАТНО убирать у поверхности земли порции объёма воздуха (или порции воды на определенной глубине).
Второй принцип. Технический результат достигается, в соответствии с Универсальным Методом (УМ) Конструирования БТГ. Если  в устройстве  циклично  используются две  формы  потенциальной энергии природных сил,  работа  которых  имеет  противоположное направление действия   векторов сил,  то МАЛОЗАТРАТНО, периодически отключая (ослабляя) действие  поля сил  одной формы энергии  и  включая (усиливая) действие  поля сил   другой формы энергии,  можно (!) во времени и в пространстве  сформировать положительную разность  мощностей действия этих сил  и  снять эту  разность мощностей, т.е.  получить полезную мощность для потребителя свободной энергии. Это достигается изобретателем    путём подбора  известных физических эффектов. (http://alexfrolov.narod.ru/rusbogomolov.html Статья №1)

Вот как это представляет писатель фантаст. «Из-за действия вездесущей силы тяготения мы привыкли связывать выражение «под гору» со своего рода неизбежным «изменением», явлением,  которое мы можем использовать для получения энергии,  которую в свою очередь, мы можем преобразовать в полезную  ДЛЯ НАС  работу. В далёком прошлом текущая под гору вода вращала колёса, приводящие в действие машины вроде насосов и турбин. 

Но что случится, когда вся вода стечёт?  Дальнейшая работа окажется невозможной до тех пор, пока вода не будет  поднята  на гору, - а это требует работы!

И для того, чтобы вернуть воду на  гору требуется больше работы, чем можно было получить, пока она текла вниз. Работа всегда сопровождается потерей энергии. Но не надо расстраиваться,  у Творца в запасе энергии много! 

К счастью, тут  ЗА НАС  против  гравитации ещё  работает другая сила, Солнце. Слава мудрости и щедрости Всевышнего! Он дарит нам разнообразные формы энергии: электричество, магнетизм, тепло Солнца, силу ветра, силу инерции и силу пружины.  Солнце испаряет воду из океанов, водяные пары поднимаются высоко в атмосферу, образуя там облака и, в конце концов, вода возвращается на землю в виде осадков – дождя или снега. В результате вода проникает в почву на всех уровнях, вновь питая источники и потоки. Благодаря  энергии Солнца всегда есть вода, которая  будет течь под гору,  ведь всегда также есть и энергия гравитации на Земле! 

Не нужно вырубать леса, раскапывать землю, добывая уголь, не нужно загрязнять атмосферу, сжигая топливо, чтобы получать энергию. Велик Творец! Дети,  внимательно всматривайтесь в Его  творения,  пользуйтесь Его мудростью и  щедростью!  Сами воспользуйтесь силой своей мысли,  дарованной вам  Богом,  придумайте машину, которая,  работая ЗА НАС, будет использовать сразу две каких-то противоположных силы природы и ту что «толкает под гору», и ту   что «везёт в гору»». (Айзек Азимов «Сами Боги») 

Таким образом,  для  инициации  творческого процесса изобретателю БТГ, который, руководствуясь Алгоритмом  УМ решил использовать  даровую энергию сил гравитации и гидростатических сил давления, необходимо локально сформировать положительную разность  мощностей действия этих сил  и  снять эту  разность мощностей, т.е.  получить полезную мощность для потребителя свободной энергии. Это достигается изобретателем    путём подбора  известных физических эффектов. По какому же критерию отбора нужно искать необходимые физические эффекты? Ответ подсказывает закон Архимеда и природа градиента квантующихся сферических уровней плотности энергии по объёму в ОФМ. Возвращающие подъёмные архимедовы силы, сохраняя структурную целостность системы атмосферы (гидросферы),  действуют на  тело, имеющее более низкую плотность вещества, чем среда. Это значит, что структура вещества, вытесняемая средой, обладает меньшей плотностью энергии по объёму, чем структура среды. По Базиеву, это - мощность движения («двигателя») молекул или атомов в супероцилляторах, элементах структуры вещества (частота собственных колебаний элементов, измеряемая параметрами «температура» и «давление» в объёме среды).    
Третий принцип. Технический результат достигается тогда, когда в устройстве БТГ используются такие физические эффекты, при которых  локально  в среде (в рабочем теле в открытой системе)  понижается параметр плотность энергии по объёму,   плотность материи, удельный вес. В аналогии Власова этот приём будет служить для «выбивания сотого кирпича», чтобы ИНИЦИИРОВАТЬ поток среды и снять с него полезную мощность.
Вот теперь и вернёмся к заявленному в заголовке статьи  вопросу,  зачем ставить жёстко вопрос «или – или»? Так ставит вопрос автор khd,  админ сайта в нескольких своих статьях.  Пролистаем вырванные из контекста цитаты из его примеров анализа  ценных физических эффектов. Ценных для применения их  в струйных технологиях  даровых источников энергии, обсуждаемых здесь на сайте. У вас под рукой кнопка и при желании вы можете прочитать и весь остальной текст этих статей.
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Истечение в лоток из-под затвора.

«Итак, под «эффектом Котоусова» я предлагаю понимать обнаруженное и описанное им явление, заключающееся в том, что кинетическая энергия струи, свободно истекающей в воздух из отверстия небольших размеров под действием избыточного давления, 
существенно (до нескольких раз) превосходит потенциальную энергию, обусловленную избыточным давлением в резервуаре с учётом расхода вещества. Степень проявления эффекта зависит от многих параметров, в том числе в значительной степени — от профиля сопла. Однако прежде чем обсуждать перспективы и способы использования этого эффекта, считаю необходимым ознакомиться с ещё одной точкой зрения на его природу, отличной от точки зрения первооткрывателя.  Е.И.Андреев об эффекте Котоусова» http://khd2.narod.ru/hydrodyn/kotousov.htm
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Работа бесплотинной установки в межень (слева) и паводок (справа). Красным цветом показаны рабочие входное и выходное сечения установки.

«Эффект Трещалова.  Поток воды вырывается из-за скалы (экрана) и падает в отгороженное ею пространство. При этом он ускоряется и создаёт динамически поддерживаемый перепад уровней. После набора скорости во время падения он попадает в зону торможения, отмеченную линией бурунов. Здесь его скорость падает, а уровень несколько повышается — часть набранной им кинетической энергии снова возвращается в потенциальную форму.  Следует обратить внимание на то обстоятельство, что поскольку «излишняя» энергия здесь не отбирается, поток оказывается «переразогнанным» и срывается в турбулентный режим раньше времени, а «излишняя» энергия тратится на формирование пены и брызг. Если же задаться целью отобрать у потока эту энергию, то делать это следует на «спуске» потока, пока его течение ещё остаётся в достаточной степени спокойным и монолитным — то есть от линии начала снижения до линии начала торможения…Пустота, которую может заполнить вода, будет образовываться лишь при очень высоких скоростях движения потока, когда возникают условия для кавитации… Слишком большое заглубление полупогружённого экрана может заметно снизить его эффективность, практически подавив подъём воды из-под нижней кромки!... Весьма вероятно, что уникальные лесосплавные сооружения Шаубергера со сверхмалым расходом воды тоже работали не столько за счёт «левитативной силы воды», сколько именно за счёт эффекта Трещалова, оптимальным образом сочетая кинетическую и потенциальную энергию потока. Хотя в основе работы шаубергеровских энергетических установок (репульсина, «домашнего генератора» и др.) лежат, скорее всего, другие физические явления. А вот его труба для транспортировки руды, возможно, использовала и то, и другое  http://khd2.narod.ru/hydrodyn/trshlv.htm 
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Гидротараный генератор водяной струи.
Гидротараный генератор водяной струи Марухина-Кутенкова. «Причём здесь гравитация? В качестве источника «лишней» энергии авторы указывают гравитацию. Однако почему-то в теории гравитация никак не фигурирует, а везде используется лишь давление (регулярно попадающееся в формулах ускорение свободного падения лишь служит для перевода давления в традиционный для гидродинамики напор). Единственное условие, для выполнения которого необходима гравитация — это создание давления на рабочей глубине за счёт веса столба воды. Но ведь для того, чтобы создать давление в несколько атмосфер, совсем необязательно погружаться в морскую пучину — достаточно просто взять насос и достаточно прочную ёмкость... Поэтому позиционирование гидротаранного генератора как «преобразователя гравитационной энергии» совершенно нелогично...

А может, все эти повторные гидроудары, схемы и выкладки — лишь сделанная на скорую руку маскировка истинной сути установки… (,а)  задействуются несколько другие принципы работы, возможно, идентичные некоторым из тех, что использовал в своём «домашнем генераторе» и других установках Виктор Шаубергер, а отбойный клапан и гидроудар в нагнетательной камере служат не столько для непосредственного приведения установки в действие, сколько для организации необходимого для её работы прерывистого потока — аналогично атмосферному клапану у Шаубергера. В таком случае гидротаранный генератор работоспособен примерно в той же степени, что и многие конструкции Шаубергера, причём высокое давление на глубине может повысить эффективность и устойчивость работы установки по сравнению с атмосферными условиями...»
http://khd2.narod.ru/hydrodyn/ramgen.htm#VACUUM_MIRROR 
«Домашний генератор» Виктора Шаубергера,  Вероятные источники энергии в режиме «дыхания».
Во-первых, это может быть тот же саморазгон жидкости в трубах ротора за счёт внутренней теплоты. Однако в случае периодического поступления жидкости в ротор, очевидно, нельзя говорить о какой-то одной установившейся скорости — она всё время будет разная. А из опытов Поппеля следует, что такой эффект можно ожидать лишь в некоторых диапазонах скоростей, при других скоростях жидкость и в специальных трубах будет испытывать тормозящее сопротивление. Но из тех же опытов следует, что за исключением самых малых скоростей потока, трубы двойной спиральной конфигурации все равно имеют меньшее гидравлическое сопротивление по сравнению с трубами того же сечения, но традиционной круглой формы. Поэтому их применение в роторе оправдано и в этом случае.

Во-вторых, в роторе чередуется повышенное давление и сильное разрежение. Между тем известен эффект, при котором скорость стационарного истечения газа в вакуум может значительно превышать скорость звука в газовой среде при тех же условиях. Это объясняется тем, что в этом случае все выходящие в вакуум молекулы газа движутся в одном направлении, практически без взаимных столкновений и вносимой ими хаотической «тепловой» составляющей. То есть вся механическая составляющая тепловой энергии в данном случае преобразуется в механическую энергию потока газа — тепло переходит в движение, хотя по сути скорость молекул газа не меняется, и всё сводится к упорядочиванию хаотического теплового движения. Следует заметить, что как только вакуум становится неидеальным, этот эффект из-за появления столкновений с частицами среды стремительно уменьшается. Очевидно, нечто подобное имеет место и при истечении жидкости в вакуум.

Пытаясь остаться максимально близко от традиционной науки, придётся признать, что оба механизма предполагают использование внутренней теплоты рабочих веществ для получения кинетической энергии. Однако, в отличие от закрытой системы, теперь эта теплота может пополняться за счёт наружного воздуха, периодически попадающего внутрь и подогревающего воду при «дыхании» установки. Так что подвод внешней энергии налицо — это теплота окружающего воздуха. Но для получения полезной работы здесь действительно, как и говорил Шаубергер, будет использоваться «падение температуры вместо нагревания»! http://khd2.narod.ru/shau/hps.htm#BREATH_ENERGY 
Вместо выводов по статье предложу просто свою точку зрения.
С моей точки зрения термин  В.Шаубергера «имплозия» включает в себя сразу два понятия о процессах, а именно,  формирование  каким-либо приёмом локального разряжённого давления в среде (рабочем теле) и одновременно работу гидростатического давления среды по заполнению высвободившегося  пространства.  Похоже, что В.Шаубергер достигал «схлопывания сотого кирпича по Власову» одним из двух приёмов (или обоими в комплексе). Один приём – плазмохимия,  через  изменение состояния вещества (вплоть до частичной трансмутации) посредством кавитации,  катализа,  и т.д. Мне кажется,  этот приём Е.И.Андреев называл «пред цилиндровая обработка» и «ФПВР азота»,  а уже  всё вместе, с без взрывным  (не эксплозивным) приводом «третьего» поршня  давлением атмосферы, он называл «аутотермия».  У Андреева приводит в движение коленвал также «имплозия» во всасывающем цилиндре, а не взрыв рабочей смеси как в ДВС.  Шаубергер применял и другой приём «схлопывания 100-го кирпича»,  струйный эффект. Мы сегодня  узнаём в чём-то подобный эффект Котоусова или эффект  Трещалова, или эффект  насадка Шестеренко и т.п., когда кинетическая энергия   рабочего тела в устройстве, используя  тот или иной физический эффект, циклично уменьшает его объём. 

Что касается других трёх цитат автора. В целом же, по-моему, сверхъединичные приращения мощности и энергии в струйных и акустических технологиях возможны в тех случаях, когда одновременно (интегрально) используются  в устройствах и принцип отбора тепловой энергии из атмо(гидро)сферы и принцип утилизации гидростатического и атмосферного давления в гравитационном поле Земли.  
Такая модель принципа  работы устройства не противоречит постулатам старой парадигмы. Любое вещество под действием работы внешних сил (БТГ)  ЦИКЛИЧНО «растягиваемое по объёму» охлаждается и,  в открытой системе уже без нагрузки растягивающих сил, «схлопывается» под действием гидростатического давления, а  полученная механическая энергия «схлопывания» может служить сверхъединичному  ускорению рабочих агрегатов БТГ. 
Отличие подхода новой парадигмы в трактовке природы происхождения  дарового источника энергии, в ответе на вопрос «почему?».  По М-Парадигме, в этом процессе термодинамика среды и рабочего тела совершает работу на два такта, как в тепловой машине, создавая УСЛОВИЯ для отбора мощности работающих сил поля потенциальной энергии гравитации Земли. Давление атмо(гидро)сферы есть эффект непрерывной миллиардолетней затратной  работы квантово-механической системы ОФМ,  работы гравитации  Земли в системе с работой тепловой энергией Солнца. Этот комплекс и есть для нас источник даровой энергии. 
