Доброе утро господа.Начну с того што собрать и повторить это устроиство.несможеть ни какои строитель, сторож клкдбищ, архитектор ,дизаинер.........и.тд.и .тп.Сдесь нужны определенные навоки,знание,опытныи багаж, панэтие электро и радио электроных евлении и прцесов. Хочу што нашеи дискусии как болше таких людеи участвовали, и еще первую очередь  надо што вы были хоршо знакомы со всем материалом ДОНАЛЬДА СМИТА( До мелочаиших подробностеи) ,  МЕЛНИЧЕНКО ( чуть чуть) и канешно про    волновые частоты што там проиходит и как( у менэ самое больное место) . ДИМА  выложы схему(ты же у нас хорошо рисуеш  ) неоника смита   каторую я тибе прислал. Далше буду использовать такие слово сочетания( ПУСТАЯ КАТУШКА) наличия сердечника внутри,  и вашо люьимое слово искра , ЗАМЕНЮ на  ИОНОВЫИ КАНАЛ ПРОВОДИМОСТИ. Пока все , пишу я медленно как черепаха, и плюс я ище на работе так што будет с перерывоми.
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Ну начнем как всегда слевои на право.Первым стоит у нас ЛАТР. заблуждение в том што многиедумоет што он регулирует ЧАСТОТУ И ВЫХ НАПРЕЖЕНИЯ неонника, это не правилно , ну не встречал я вч преоброзователи  БП или других что они это делали, у них на оборот задача стоит том што они при изменеии входного напрэжения работалиСТАБИЛЬНО И НЕ ПЛАВОЛИ, и  т.е если брать нашу сеть 220( америке 110) то они обычно начинает работатьот 150 и до 300 волт, такздесь не должно ни кто спорить. Как смита спосили изменэли ли вы конструктив неоника ,на што он атветил с улыбкои НЕТ , и правильно ему это небыло надобности менэть. Идем далбше , у нас розетка вот там он и схитрил,но некто ро это и не спршивал, вопрос всаает длэ чего, отвечу просто , неонник мошно расматриватьКАК КОНТУР и некто не мешает нам его водит еще ОДНУ ЧАСТОТУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО  и нечего внем не изменитсэ но в дальнеишем он может изменит ход событии в другом направлении  и в этом убедитесь, и длэ чего это надо делать так и не иначе. Дальше у нас САМ НЕОНИК принешы нам много споров и вопросов, давите расмотрим его конструктив крупном плане как это делает его производители.На заподе во всеи бытовои (и не только) аппаратуры подключение осуществлэетсэ тримэ проводами, т.е  РАБОЧАЯ  ФАЗА , РАБОЧИИ НОЛЬ  иЗАЗЕМЛЕНИЕ,  ноль и фаза может менэтсэ местами как их можно переварачивать( в америке идр не взможно и за конструктива розетьки) а землэ останетсэ землеи. Што касаетсэ дольнеишем так смит исползовал акумулэторы и конвертор на 110( 220) и  устоновку непрвэзовал в этом этапе к ЗЕМЛЭНОМУ проводу, што ему довало свободу дествии к подключеннию неонника. Хочу обратить внимаие  што по всеи вероятности на подключения выходнои катушки среднеи точки на ЗЕМЛЮ.( ЭТА КОГДА ОНА ИСПОЛЗУЕТСЭ ОБЫЧНОМ ПОЛЬЗАВАНИ) а  СДЕСЬ  нам дает вхо другои частоты 50 нз в катушк в далнеишем што это будеть очен важно, и еще мы латром сможем регулировать амплитуду 50 нз. Ну вот щас мы подходив с 2 э частотами и между прочем КРУТЫМИ  к нашеи ПЕРВИЧКЕ ЯКОБЫ ТЕСЛА,  но это продолжении.....
Цитата: temptemp от 09 Апрель 2010, 14:54:34

algo, если я правильно понял, то суть в том, что на среднюю точку выходного трансформатора в неоннике подаются 50Гц, амплитуда которых может регулироваться. Правильно ли я понял?

Далее, что именно дают нам эти 50Гц на средней точке?

Катуха Смитта у меня есть, но нет как раз высоковольтного транса со средней точкой.

    Извените работы много вечером закончу, забигая в перет скажу  што катуху предетсэ ставит СЕРДЕЧНИК  и в нем будет и ферит и железо   и хорошо подумаите почему.....у кавота на загнувшом матриксе была мечта получит   8 клвт и хоть 1-2 амп   .... ну это полученое новерно гдето восможно употребить   
Итак продолжая разговор о неониках,хочу сказать что когда  у нас зожгли лампочку ильича тем временем в USA в ЛОСВЕГАС светилсэ весь неонниках и спорить в их конструктивах нет смысла, осертимент у них точно богатыи.Насщет оцепки зоземления иее развэски (кто в танке) розберите микроволновку и посмотрите што и как там( следопыт вам тыкнул) вожно и в комьютереом БП......Што касаетсэ СМИТОВСКОГО то он точно имел подстроику частоты, это будет обезательно чтоб словить рез честоту феритовых колц, то которых подоидем чуть позже. Выходные провада скорее тем  временем в неоониках были с сопротивлением, т.е внутри проходила нити из вольфрама.                                                           И так подходим ЛЦ контуру т.е. первичке, если все подклучать по смиту так как он предлагает( а он предлогает верно) то наша система даже не заводитсэ, то есть просто искровик ионизирует и никаких колебании не происхотит, потому што наша катушка ПУСТАЯ. Тогда мы вольно или не вольно думали што смит ошибсэ и все менэли конструктив, а длэ этого достаточно один конец конденсатора перебросить в доугои конец искровика и наша прелесть заводитса, и ето получаетсэ чистыи ТЕСЛА но радости здесь мало, высокои можеть хватает а амперов как всегда нема(можете мое видео посмотреть в ветке смита толи 1 или 2 странитца). Даваите вернем кондер на место где ему и место,тем более што СМИТ очень подобно описывает как посчитать длину провода , как посчитать рез честоту и какои кондер подобрать. Но вот сдесь опэть лэпсус ну некак не выходит расчеты катушка( первычка имеет среднем 3-5 витков) кондер 1 мкф( их 2е штуки) т.е получаетсэ 2 мкф, и все если посчитать рез частотту, то она получаетсэ сравнительно мала и не как не вэжетсэ с частотои неонника каторую он рекомендует, ну канешно все списали на старичка мол ошибсэ  ......Нет господа все нормально расчеты надо проводить с 50 нз они же унас уже ПРОЦЭСЕ  мы же их уже тоже пустили по этому же прводу ! Далше на нашеи цепи SPARK GAP , если первичку ключить поТЕСЛОВСКИ , То здесь происходит МРАКИ стрелэт,звук.... и што только мы сдесь не предумали, здувать ,прерывать, могнитном полем дествовать.........и тд и тп. СДЕСЬ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО И НЕ НАДО ЕГО ЗАДАЧА В ЭТОМ МЕСТЕ ВООБШЩЕ ИНАЯ,  А СОБСТВЕНО   СОЗДАТ ИОНИЗИРУЩИИ ПРОВОДЭЩИИ КАНАЛ !!!!!!!!!Даваите господа поставим кондер опэть на место, и попробуем включить  все по смитовски, смотрим  а ничего как и положенно на искровике идет ионая дуга, крутим латр от определенного места дуга начнет петь под 50 нз ели ели слышно, и канешно чуть чуть тонсеват( прав тот на форуме кто сказал што 100 кв установке дуга тансует под 50нз)  опэть смотрим што имеем а ничего как всегда нол, а почему ответ простои а КАТУШКА НАША ПУСТА. Ну вот добролись до ТИПО ПЛАСТМАСОГОИ ТРУБЫ...... продолжение следует....
И так господа  посчитаем  што имем, унас работает транс, канал открыт по цепи уже шурует 2 частотты 50 нз и частота неонника , уже кое што( признаитесь господа до зтого еще ни кто так не делал   только чесно) .Да дедушка Смит предлогает после неоника повесить диоды, то тогда частота умножитсэ наверно 2е вы же это утверждаете в постранстве инета, ну это надо проверэть, но дедушка это шщитает и не обезатеьном. Главное его слова НАВОДИТЬ. Прежде чем переити к трубе , поговорим о вторичке. Как утверждает свидетели дедушка взэл кусачки и от заказнои ( она по заказу зделано, есть она на продаже и сеичас) и точно от середины отмотал там несколько витков и откусил кусачкоми, потому что якобы легче было посчитать резонанс вторички  , нет господа с них мы будим снимат добро и значет резонанс  уидет  , скажу прэмо это он сделал длэ 3 еи катушки, штоб над неи не кто не  висел и немешал резонансу , да имено 3 еи которо мы даже не видем( должен ктота резонировать  . первичка у нас МОЛОТОК) и сьемачные катушки штоб были по краям(как предлагает мелниченко ). Ну вот у нас наличии основнои репродуктор энергии......Беда в нашом сознании ка мы любим пустоту и наличие чего то не то слово, Удорэем об колокола , звук идет аш несколько километров и все кричим вот это РЕЗОНАНС , А КОЛОКОЛ ТО ПУСТОИ, а вот кагда получить што не буть тежелее(мошщу) не как нехочем понеть, где оно водитсэ и каком направлении движетсэ......перекур

Цитата: algo от 09 Апрель 2010, 22:58:22
И так господа  посчитаем  што имем, унас работает транс, канал открыт по цепи уже шурует 2 частотты 50 нз и частота неонника , уже кое што( признаитесь господа до зтого еще ни кто так не делал   только чесно) ...........



8.03 я уже говорил об этом но никто так и не среагировал
Вспомните хитрые катушки на тестатике и ее схему 
итак эксперимент
Начнем изнутри и для эксперимента забудем про высокое в киловольты напряжение
1 ферритовый сердечник (лучше кольца с зазором втолщину колец)
2 поверх бифиляром мотаем на всю длину обмотки 50Гц -генератор на биполярных npn pnp транзисторах
3 сверху обмотка ВЧ постоянного тока с высоким не киловольтным напряжением 
(хватит и 200-400В) собирается на одном мощном полевике
4 дальше сьемная обмотка с активной нагрузкой

разрядник свеча зажигания но заморачиваться надо с настройкой зазора
проще из медной 2мм проволоки
[/size][/color]Да и попробуйте поискрить разрядником на выходе ВВ!!!!

а теперь посмотрите на этот пирог -не напоминает ничего?
1 есть индуктивность и конденсатор (из обмоток, в центре обмотка постоянного тока, разрядник катализатор процесса для передачи энергии переменного МП через обмотку ВЧ 

P.S. И самое главное подумайте как распорядитесь полученным опытом и это надо сделать до того как начнете пробовать
И так ТРУБА ( та каторая у смита подвижна)  сдесь беда што нши репликаторы все мотает под толсты слои(ТОЛЬКО не изолента а то все спалитсэ и вонэть будет   ) ну не знаю по руски этот материал, унас его по другому называет, а дедушка СМИТ круче всех сделал ПОКРАСИЛ ВСЕ ПОД БЕЛЫИ ЦВЕТ   , и  воть вам труба есть труба и ктота из переводчиков сказал што она пластиковая, даны даже размеры. Даваите смотрем фото очень внимательно внемательно, видим што там есть КОЛЦА по середине где наш  ИНДУКТОР и по краям, беда што на всех фото труба сдвинута, и нам всем твердэт што так мол ловит резонанс, и эти колца лиш держатели штоб катушка не болталось. На самом  деле это не так, ЭТО ГОСПОДА ФЕРИТОВАЕ КОЛЬЦА, да у дедюшки они класные тоненкие,  и ответственые они за киловольты, частота их должна соответствовать частоте НЕОНИКА, ИЛИ ЕСЛИ ПОВЕСИТЬ ДИОДЫ  В ПЕРВЫЧКЕ КАК РАНШЕ УПОМИНАЛ, ТО КАТОРАЯ ПОЛУЧИТСЭ НА ПЕРВИЧКЕ,. Запускаем систему и опэть облом, и опэть ноль.Если близи поставить компас то он покажеть што здесь МП нет.  Вопрос где же этот долгожданыи резонанс,  и где получит хот кокое МП. А вот господа забыли што нашеи первичке шурует 50 нз, и трубу нам некога ни кто не показывал боком, а што если в неи стержень пихнуть сталнои трансформаторны? Засовуем его , включаем как всегд ноль, режем его по кускам, т.е середине пол индуктором , и по краям через зазор под сьемачные, запускаем опэть ноль, ну не совсем. Чего еще не хвотает, есть НАВОДЭЩАЯ, ЕСТЬ СЬЕМАЧНЫЕ  , А ГДЕ РЕЗОНАТОР....... ПЕРЕКУР
Algo--- И так мы закончили над таинои 20 века ине только..... што такое

РЕЗОНАТОР ! Да как услышыш токое слово, здесьпоевлэетса чуство тмы,

потому што не существует не коких понэтии, информации по инету , если

и есть то се запутано и все происходит от обычныхрадио любителеи. но

наука сидит рот воды набравшыш.Дальше штоб понимать ктоесть кто,надо

под рукои иметь патен АЦЮКОВСКОГО , патому што единственныичеловек чуть

чуть засветил это дело и показал его на свет, но патент естьпотент там

тоже есть искожения(там не обезательно показывать правду, а то он иначе

терэет смысл, если все описывать подробно) надеюсь у вас он будет

наличи , ядал его несколким форумачам.С ТЕСЛОВСКИХ времен нам

раскзывает про МАМУ И КОЧЕЛИ С РЕБЕНКОМ и не как неможем врубитса , кто

ветом прцесе евлэетса КТО??????....КТО ТАКАЯ МАТЬ . КТО ТАКОИ

РЕБЕНОК, И ШТО ТАКИЕКОЧЕЛИ. Отвечу што МАТЬ евлэетсэ СТИМУЛЭТОРОМ

ПРОЦЕСА, РЕЗОНАТОРОМ - КАЧЕЛИ , И УПОТРИБИТЕЛЕМ РЕБЕНОК. Так уж

случилосьшто БОГ любит светую троицу, и так ему быть, насщитать таких

процесов исхожостеи можно в нашеи жизни очень много, даже макет СЭ уже

работает преднашем носом более 100 лет( К ПРИМЕРУ гидростанцыии 

) . Кто внемательно изучил СМИТА , то знаеете што он свое детище первые

покозал 1992 -1995 году в тесловскои конференсии, есть показание

очевидсов што когда он клучил установку, то мгновено почуствовалсэ

запах ЖОНОГО ЛАКА ИЛИ ПОКРАСКИ, отсюда вопрос што там может так силбно

гретсэ и вонэть .....установка то мизерная и нагруска несколько

лампочек? Не буду водить вас болше в мутM( мозговая профилактика

обезательно) и так РЕЗОНАТОР..... на железныыии стержень номатываем 

ТЕСЛОВСКИИ БИФИЛЭР и подклучаем его не правильно т.е начало конец и

опэть начало конец.. тоесть он получаетсэ замкнут на себэ, и вот этот

стержень кладем под первичкои( индуктором) включаем нашу установку и

опэть как всегда ноль, вешем нашему паралель кондер но ието не помогает

всеравно ноль...... как быть? И тне есть такое слово ПЕРЕКОС , тогда

телоем тоже самое но одна обмотка должна быть кароче друго( смотрите

потент АЦЮКОВСКОГО,ТОЛКО ОН ТАМ НАРИСОВАЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ) , КАНЕШНО В

ПОРОЛЕЛЬ ЕСТЬ КОНДЕР, опеть суем под первичку и заводим, если все

пошчитат павилно( методом научного тыка). и запустить нашу установку то

должен появитсэ ГУЛ ПОД 50 НЗ УЖЕ В ЭТОМ МОМЕНТЕ МОЖНО СБЕГАТЬ ЗА

ПИВОМ 

наш резонатор начинает деиствовать, ну и канешно штота уже будем

получать на нашем долгожданом выходе. Когда все согласуете сделаите

алюминевыи КОЛПАК наденте на установку и помсотрите фильм репликатора

про 100 кв то увас появитсэ чуство схожости што лежить на стеклэном

столе, тепер все хорошо обдумаите , сумируте што за эти годы вы видели

и знаете, то болшинство ответов на вопросы появитсэ отве( што гудит

позрачном акварюме што ванэет у смита, почему ускановку включает так

краткавремено, што делает зеленые балоны с фреоном в КОМПРЕСОРЕ...... 

и почему гениальныи репликатор 

сидит у разбитои корыты, и ЧЬЯ СОПСТВЕНОСТЬ И ВСЕПРОВА ПРЕНАДЛИЖИТ НА

ЭТО ИЗОБРЕТЕНИЕ И другое).ПРОСЬБА не заваливаите менэ письмоми как,

ишто...... я вам приставил МАКЕТ, И ПЛАН ДЕИСТВИ ШТОБ КОЕ ШТО ДОСТИЧ,

ПЕРЕСТАНТЕ ТОСКАТЬ РАЗНЫЕ СХЕМЫ, ТРУБЫ, ФЕРИТЫ,,.... БЕС ПОНЭТИЯ ГДЕ И

КАК ПРОИСХОДИТ РЕЗУЛЬТАТА ДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНО. А вы не хорошые вчера дал

задачу проверить КАБЕЛЬ и выявить ефект, так не кто и не подрудилсэ 

а дальнеишем это тоже будет важно.И дальнеишом я не собираюсь лепить

ВСЕ НА СТЕКЛЭНОИ ПРОЗРАЧНОИ ТАРЕЛКЕ, И СМЕШИТЬ ВЕСЬ ИНЕТ......
