НЕБОЛЬШАЯ УСТАНОВКА СПОСОБНА ОБОГРЕТЬ ЦЕЛЫЙ ПОДЪЕЗД ДЕВЯТИЭТАЖНОГО ДОМА, ИСПОЛЬЗУЯ ЭНЕРГИЮ, ПОТРЕБЛЯЕМУЮ... ОБЫЧНОЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОЧКОЙ

На основе технологии создания летающей тарелки луганские специалисты изобрели уникальный теплогенератор

Олег ТРАЧУК "ФАКТЫ" (Луганск)

Ежегодно в октябре наиболее популярной темой становится отопление жилища. Украинцы гадают: будет тепло в домах или нет, сколько придется за это платить. Луганские конструкторы подошли к этой важной проблеме с практической точки зрения. Они построили уникальный теплогенератор, взяв за основу технологию австрийского ученого Шаубергера, создавшего для гитлеровской Германии дисковый летательный аппарат. Двигатель этой машины работал на использовании энергии вакуума.

"Мы используем архимедову спираль, которая при раскручивании расщепляет вещество до молекулярного уровня"
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Еще до начала Второй мировой войны специалист-самоучка Виктор Шаубергер достиг невероятных для его современников высот в вопросах практической гидродинамики, - говорит директор фирмы по производству биотоплива Владимир Карский. - Правительство выделило ему профессорскую зарплату. Шаубергер отапливал свой дом роторно-вихревым теплогенератором, работавшим на воде. Однако деньги были ему выписаны в Рейхстаге не за умение обогреть жилище, а за создание летательного аппарата, в котором использовался генератор такого же типа. Принцип действия генератора заключается в том, что поток, если его правильно организовать в форме динамической структуры (примером могут служить атмосферные вихри, торнадо, вихри Ленгмюра в водоемах), может одновременно выступать насосом, увеличивающим энергию.

Если учесть, что и электричество, и тепло, и свет - это потоки материи, то гидравлические модели вполне могут помочь нам в понимании таких "вечных двигателей". В буквальном смысле живым примером подобных устройств может служить форель, остающаяся почти неподвижной в горном потоке, скорость которого составляет десятки метров в секунду. Никто этот парадокс не замечал, а Виктор Шаубергер не только обратил на это внимание, но и развил новое направление в технике - вихревые технологии, применяемые в устройствах электрообеспечения, строительстве летательных аппаратов.

Однако после войны американские оккупационные власти лишили Шаубергера возможности продолжать эти работы, и в 1958 году изобретатель умер в нищете. В своем предсмертном письме он утверждал, что в его устройствах избыточная энергия рождается на ядерном уровне.

- Наша фирма занимается в основном получением биотоплива, - рассказывает Владимир Карский. - "ФАКТЫ" уже писали о получении биологического топлива из свиного и говяжьего жира. В специальном агрегате - кавитаторе - используем знаменитую архимедову спираль, которая при раскручивании расщепляет вещества до молекулярного уровня.

- Если при традиционном производстве процесс получения топлива длится до четырех часов, то теперь завершается всего за 10-15 минут, - утверждает главный инженер предприятия Сергей Трухнов. - При этом очистка получается намного качественнее, нежели при классической химической "промывке". Используя кавитатор, мы заметили, что температура масла до помещения его в устройство и после существенно отличаются притом, что никакой дополнительной энергии не затрачивается. Поэтому решили попробовать, нельзя ли использовать процесс в установке для того, чтобы отапливать помещение.

"При работе теплогенератора стрелка радиометра показывает ноль"
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В ходе экспериментов мы столкнулись с тем, чего меньше всего ожидали, - рассказывает Владимир Карский. - Установка отдает гораздо больше энергии, нежели потребляет. Но в таком случае нарушаются законы термодинамики. Коэффициент полезного действия не может быть больше единицы. Если он достигнет единицы, это уже будет вечный двигатель...

- Что происходит в потоке быстро вращающейся жидкости, никто толком не знает, - говорит Трухнов. - Есть лишь гипотезы. Но главное, чтобы эту энергию "поймать" и направить в нужное русло. Судя по всему, нам это удалось. Теплогенератор действительно ведет себя, скажем так, несколько необычно. Установка размером с письменный стол, по нашим данным, способна обогреть подъезд девятиэтажного дома, используя при этом минимальное количество энергии, сопоставимое с расходом одной обычной лампочки. Когда внутри агрегата температура воды достигает 95 градусов, резко начинает падать потребление тока, а выработка теплой воды остается на прежнем уровне. В итоге мы получаем тройной эффект.

К большому сожалению, у нас нет необходимых приборов, чтобы изучить досконально все процессы внутри генератора. Но когда я раскрываю установку, по цвету металла вижу (от нагрева он становится фиолетовым), что температура достигает 500 градусов и выше. Представляете, какая там энергия сконцентрирована! Хочу оговориться. Агрегат, который мы используем, является не точной копией генератора Шаубергера. Его идеи легли лишь в основу нашей разработки. Наш секрет заключается именно в форме самого кавитатора. Это и есть наше ноу-хау.

Луганские разработчики опасались, не возникает ли нежелательная радиация вокруг агрегата из-за процессов, проходящих на межатомном уровне. Поэтому для всестороннего исследования они приобрели военный радиометр. Но и тут генератор удивил! В помещении радиометр фиксирует обычный фоновый уровень радиации, но стоило его положить на работающий теплогенератор, стрелка на шкале показывала ноль.

- Почему бы его не использовать в промышленности и сельском хозяйстве? - спрашивает Владимир Карский. - Газ сегодня подведен не во все населенные пункты, а прокладывать газопровод к каждому отдельно стоящему коровнику - слишком дорогое удовольствие. Протянуть три провода куда дешевле, да и технически проще. А установить генератор на месте не составит никакой проблемы. Не буду скрывать, есть у данного агрегата и минусы - это шум. При работе создается ощущение, что взлетает реактивный самолет. Но и эту проблему можно решить, построив звукоизоляционное помещение для агрегата.

