Оружие H. Тесла
Швейцарским исследователями создан первый в мире ручной электрорезонансный генератор по принципу Н. Тесла. Генератор разрушает металлические и иные предметы по их электрорезонансным частотам при этом разрушению подвергаются только предметы вступающие в резонанс с колебаниями генератора, а иные не разрушаются. 


В замедленной фотографии: тиски с закрепленым в них яйцом после облучения генератора с расстояния 10 метров в течении 0,5 секунд.

Как мог быть устроен резонансный генератор Н. Тесла 
Ранее я экспериментировал с простейшим резонансным генератором, состоявшим из датчика колебаний, усилителя звуковой частоты с диапазоном 10Гц - 40кГц и соленоида, сердечник которого прислонялся к разрушаемому объекту. Датчиком колебаний служил звукосниматель для виниловых дисков. После монтажа и включения установки по стене несильно ударили молотком, и стены тут же отозвались нарастающим гулом усиленных резонансов. 

Несмотря на малую мощность усилителя, через несколько минут после его включения из трещин на потолке стали сыпаться тонкие струйки пыли, дверь покосилась, лампы дневного света громко дребезжали. Потянув рукой за вбитый в подоконник крюк, я вытянул его видимо от резонансных колебаний ослабло трение между деревом и металлом. Опыт прекратили через двадцать минут, поскольку от пыли стало трудно дышать и почти ничего не было видно, некоторые присутствовавшие жаловались на неприятные ощущения в ногах, пропавшие после выключения установки. 

Конечно, для усовершенствования установки следует узнать диапазоны резонанса разных предметов и стройматериалов, после чего доработать систему для повышения к.п.д. на этих частотах. Дистанционное резонансное оружие должно также считывать колебания объекта и облучать его звуковыми волнами на этих частотах, при этом обычный микрофон не годится, так как он неизбежно поймает резонанс самого тракта (так называемый микрофонный эффект). 

Вероятно применить лазерную или иную локационную систему считывания колебаний, еще придется создать сверхжесткие направленные динамики большой мощности, возможно позаимствовав часть решений колонок "Ground Zero", имеющих огромный (больше 2 см) ход сверхжесткого диффузора, мощные широкополосные усилители без обратной связи которые уже созданы, правда в категории Hi-End акустики, но решения можно скопировать, а конструкцию удешевить и упростить. 

Это оружие вероятно будет вызывать: демонтаж соединений, сползание шкал приборов, дребезг контактов нарушит работу электроники, падение предметов со столов, падение штабелей ящиков, а при повышении мощности - распатронирование боеприпасов, течи жидкостей в гидросистемах, и наконец разрушение конструкций.

Применение этой установки по человеку должно создавать у облученного ощущение каких-то галлюцинаций: грохот собственного сердца, скрип суставов, шум крови в сосудах, булькание в кишечнике. Скорее всего человек будет сильно напуган и постарается куда-нибудь убежать. Это может быть эффективно для снятия часовых - направили прибор и через пару минут часовой, бросив автомат, убегает с поста. 

А. Алесковский 
Предлагаю методом резонансного воздействия с цепью положительной обратной связи производить активацию воды – аналогично проведённому опыту в вышеприведённой статье.
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Усилитель мощности шумового сигнала + внутренний генератор шума с регулировкой уровня
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