Диапазон частот: 10 Гц — 10 МГц (6 поддиапазонов).
Выходное напряжение: 5 В (50 Ом).
Ослабление выходного напряжения: 0-70 дБ с дискретностью через 10 дБ, -40 дБ (внешним аттенюатором), -12 дБ (плавно регулируемое).
Коэффициент гармоник: 0,5 % (10-100 Гц, 100-200 Гц), 0,3 %(100 Гц-100 кГц), 1 % (200 кГц-1 МГц), 4 % (1-10 МГц).
Параметры сигнала прямоугольной формы: амплитуда: 10 В (50 Ом), скважность: 2, длительность фронта и среза: 50 нс.
Потребляемая мощность: 60 В*А.
Питание: 220±22 В, 50±0,5 Гц или 220(115) В ±5 %, 400+28 —12 Гц.
Масса: 8 кг.
Габариты: 312х133х328 мм.