На конкурс

Генератор (механический трансформатор)
механическое устройство для получения электроэнергии нетрадиционным методом (отсутствует движение проводника в магнитном поле). Генератор имеет простую технологическую конструкцию. Частота вращения ротора генератора может составлять число меньше единицы. 

Генератор состоит из следующих основных частей:

1. Вал;
2. Постоянный магнит (кольцевого типа);

3. Катушка;

4. Магнитные размыкатели;

5. Корпус

Устройство генератора представлено на рисунках 1 и 2. 
Устройство и работа генератора:

На валу генератора жестко посажены магнитные размыкатели и постоянный магнит (группа магнитов). На корпусе генератора по окружности закреплены неподвижно катушки индуктивности. Катушки насажены на магнитопроводящие сердечники. Магнитные размыкатели по наружному диаметру имеют выступы. При вращении вала выступы магнитных размыкателей, поочередно проходя мимо сердечников катушек то пронизывают, то разрывают магнитный поток, проходящий по замкнутому контуру. В результате чего в катушках индуктивности наводится переменная Э.Д.С. Количество размыкателей два нужно, для того чтобы уравновесить осевые магнитные силы и разгрузить подшипники генератора. Количество катушек может быть 1 и более. Выходные концы катушек могут соединяться хоть параллельно хоть последовательно в зависимости от задачи.
Вместо постоянного магнита в генераторе можно использовать соленоид, как показано на рис. 2.
Основные преимущества генератора по сравнению с аналогами:

· Простота конструкции;

· Низкая себестоимость изготовления;

· Быстрая окупаемость проекта;

Применение:

Малая энергетика, автотранспорт, частный сектор и т.д.
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Рис. 1
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Рис. 2
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