ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «АКОЙЛ ЭНЕРГИЯ» 

1. Установка «ВИН»

Вихревой Индукционный Нагреватель

[image: image1]Устройство нагрева жидкости «ВИН» предназначено для использования в автономных системах отопления, горячего водоснабжения и технологических процессах, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя. Нагреватель снабжается системой автоматического контроля и управления.
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1. ВИН 

2. Фланцевое соединение

3. Шаровые краны

4. Система безопасности

5. Насос циркуляционный

6. Фильтр сетчатый 

7. Мембранный бак 

8. Регистры отопления 

9. Линия наполнения и слива системы отопления 

10. Шкаф управления

11. Вход теплоносителя

12. Датчик аварийного выключения

13. Заземление

Такой продукции не было в мире последние 100 лет, с её  реальной эффективностью и низким ценам.
Долговечность (срок службы свыше 30 лет); 
Полное отсутствие шума; 
Электробезопасность (2-й класс электробезопасности); 
Пожаробезопасность (отсутствие высокотемпературных соединений и уплотнений);
Частота тока 50 Гц;
Установки не образуют отложений и накипи;
Возможность использования различных жидких теплоносителей (вода, антифриз, масло и т.д.);
Экологически безопасная;
Гарантия – 10 лет;
При несанкционированном вскрытии устройства, происходит полное его самоуничтожение;  

Предназначено для отопления и ГВС (работает с любым теплоносителем); 

Аналогов в мире нет. Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла; 

Создание Вихревого индукционного нагревателя «ВИН» позволило расширить границы применения электронагрева, увеличить срок службы, повысить уровень электро - и пожаробезопасности, исключить необходимость межсезонного и профилактического обслуживания оборудования.

Принцип действия «ВИН» - это электромагнитное устройство для нагрева любой жидкости. В устройстве присутствуют вихревые токи, поэтому мы и назвали её «ВИН». Конструктивно нагреватель состоит из магнитопровода, первичных катушек и теплообменного устройства в виде цилиндрической трубы. Другими словами, электронагреватель - это трансформатор, вторичной обмоткой которого является теплообменное устройство (труба). Параметры катушки, сердечника и теплообменного устройства рассчитаны таким образом, что обеспечивают работу аппарата в длительном режиме без перегрева. Срок службы нагревателя определяется сроком службы изоляции обмоточного провода катушек, которые пропитываются специальным компаундом, вследствие чего приобретают класс нагревостойкости «Н» с температурой нагрева до 185°С. 

Автоматическое управление - каждая установка снабжена автоматической системой управления, контролирующей работу нагревателя. 
- не требуют высококвалифицированного персонала для монтажа и обслуживания; 
- отсутствие межсезонных и профилактических ремонтов; 
- отсутствие шума;
- возможность непосредственного подсоединения к существующей системе отопления и     горячего водоснабжения; 

Характеристики нагревателей «ВИН»
	Тип, наименование 
	Единица измерения
	«ВИН- 5» 
	«ВИН-10»
	«ВИН- 15»
	«ВИН- 20»
	«ВИН- 25» 
	«ВИН- 30» 

	Мощность потребляемая
	кВт
	5
	10 
	15
	20 
	25
	30

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Частота тока
	Гц
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Число фаз
	 
	1
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Габариты, высота, диаметр 
	см
	65*11
	120*11
	120*11
	120*13
	120*13
	120*13

	Масса
	кг
	25 
	40
	42
	45
	47
	50

	Сроки изготовления
	Рабочих дней 
	20
	20
	20
	30
	30
	30

	Цена в розницу
	Eur
	555 
	777 
	888
	999
	1 100
	1 200


Производства подобной продукции нет не в одной стране мира, кроме  России.
При заказе больших партий, срок изготовления может быть от 1 дня.

Для крупных оптовых покупателей и дилеров скидка до 50%, и больше. Продажа возможна по одному экземпляру.

2. Установка «УМ»
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Умножитель Мощности Электроэнергии. 

Постоянный и переменный ток.

Предназначен для умножения мощности электроэнергии, то есть, можно с любой электростанции, к примеру, на 100 кВт, умножить её выходную электроэнергию до 300 кВт и больше.
Реальная продукция и уже продаётся в некоторых странах мира.
Пример: Размеры: 80Х30Х30 см. Выходная мощность: 5 кВт.
Увеличивает мощность электроэнергии от 300% до 700% и более. 
Стоимость - 1 000 Eur за 1 кВт. Минимальный заказ от 100 000 Eur.

Аналогов в мире нет. Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла.

Срок технической гарантии – 50 лет. Экологически безопасная.

Срок изготовления – от 3 месяцев, в зависимости от заказа и мощности.

3. Установка «ВИН» совместно с «УМ» 
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Вихревой Индукционный Нагреватель совместно с Умножителем Мощности Энергии. 

Постоянный и переменный ток. 
Работает Совместно с Умножителем Мощности Электроэнергии (возможна работа с другими технологиями). 
Стоимость двух технологий - 1 100 Eur за 1 кВт. 
Минимальный заказ от 100 000 Eur. 
Аналогов в мире нет. Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла.
Срок технической гарантии – от 10 лет на «ВИН» и 50 лет на «УМ». Экологически безопасная.
Реальная продукция и уже продаётся в некоторых странах мира.
Срок изготовления технологии - от 3 месяцев, в зависимости от заказа и мощности.
4. Установка «СЭ»
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Сверхэкономитель Электроэнергии («СЭ»). 

Размеры: 80Х30Х30 см. Выходная мощность: 5 кВт – минимальная мощность

Постоянный и переменный ток. 

Реальная продукция и уже продаётся в некоторых странах мира.
Позволяет  Экономить Электроэнергию от 300% до 700% и более.

Стоимость - 1 000 Eur за 1 кВт. 
Минимальный заказ от 100 000 Eur.

Аналогов в мире нет. Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла.

Срок технической гарантии – 50 лет. Экологически безопасная.

Срок изготовления технологии - от 3 месяцев, в зависимости от заказа и мощности.

5. Установка «ИО» совместно с «СЭ»

[image: image8.png]


        [image: image9.jpg]



Инфракрасное Отопление («ИО») работает совместно со Сверхэкономителем Энергии («СЭ»). Постоянный и переменный ток. 

Реальная продукция и уже продаётся в некоторых странах мира.
«ИО» работает совместно с «СЭ» и позволяет экономить электроэнергию от 300% до 700% и более. Стоимость - 1 000 Eur за 1 кВт. Минимальный заказ от 100 000 Eur.

Аналогов в мире нет. Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла.

Срок технической гарантии – 50 лет. Экологически безопасная.

Срок изготовления установки - от 3 месяцев, в зависимости от заказа и мощности.
6. Установка «ВЭ» совместно с «УМ»
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«ВЭ» Водная Электростанция (Вечный Двигатель)  (топливо - обычная водопроводная вода, работает совместно с «УМ» Умножителем Мощности и увеличивает мощность двигателя от 300% до 700%). 
Постоянный и переменный ток.

Стоимость - 1 100 Eur за 1 кВт. Минимальный заказ от 100 000 Eur.

Аналогов в мире нет. Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла.

Срок технической гарантии – на «ВЭ» от 1 года и на «УМ» от 50 лет. Экологически безопасная. 
Реальная продукция и уже продаётся в некоторых странах мира.
Срок изготовления установки - от 3 месяцев, в зависимости от заказа и мощности.
7. Установка «ВЭ» совместно с «ВИН»
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«ВЭ» Водная Электростанция позволяет получать бесплатную Электроэнергию (Вечный Двигатель) для установки «ВИН», «ВИН» даёт бесплатную Тепловую Энергию заказчикам.

Постоянный и переменный ток.

Стоимость - от 15 000 Eur за всю гибридную установку на 10 кВт.

Минимальный заказ от 100 000 Eur, если заказ от 1 миллиона Eur, то стоимость от 7 000 Eur за установку на 10 кВт. 
Аналогов в мире нет. Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла.

Срок технической гарантии – от 1 года на «ВЭ» и от 10 лет на «ВИН».

Экологически безопасная. 

Реальная продукция и уже продаётся в некоторых странах мира.
Срок изготовления установки - от 1 месяца, в зависимости от заказа и мощности.
8. Установка «ВЭ»
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Это устройство «ВЭ» для работы  15 кВт дизельной или бензиновой электростанции, работающей на пресной (речной) или соленой (морской) воде, или для двигателя на автомобиле до 2000 см3. Предела мощности не существует.
«ВЭ» Водная Электростанция (Вечный Двигатель) позволяет получать бесплатную Электроэнергию из обычной водопроводной воды. Постоянный и переменный ток. Все автомобили (грузовые и легковые), речные и морские суда, всё что ездит, летает, плавает по воде и под водой, работает на бензине и дизельном топливе, может ездить на обычной (соленой, пресной) воде благодаря нашим технологиям. 

Реальная продукция и уже продаётся в некоторых странах мира.
Стоимость - от 10 000 Eur за установку 10 кВт, (приставка к обычной, серийной дизельной или бензиновой электростанции). Минимальный заказ от 100 000 Eur, без учета стоимости серийной электростанции. Если заказ от 1 миллиона Eur, то стоимость от 5 000 Eur за установку на 10 кВт. 
Стоимость самой электростанции, (выпускаемой серийно промышленностью) за счет заказчика.

Аналогов в мире нет. Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла.

Срок технической гарантии – от 1 года. Экологически безопасная.

Срок изготовления установки - от 1 месяца, в зависимости от заказа и мощности.
9. Установка БЭТ
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Установка «БЭТ» - Бестопливная Электро Теплостанция.

Предназначена для получения бесплатной Электроэнергии (Вечный Двигатель)  и тепловой Энергии. 

Принцип получения энергии, из физического вакуума (эфира). Это эфиродинамический процесс.
Стоимость - 1 000 Eur за 1 кВт.  Реальная продукция. Проходит сертификацию в Европе.

Аналогов в мире нет. (Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла).

Срок технической гарантии – 50 лет. Экологически безопасная.

Постоянный и переменный ток. 

Срок изготовления – от 6 месяцев, в зависимости от заказа и мощности.
10. Установка «УБЭ» совместно с «БЭТ»
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Установка «УБЭ» - Умножитель Бестопливной Электроэнергии, совместно с «БЭТ».

Предназначен для Умножения мощности Бестопливной Электроэнергии (Вечный Двигатель) 
- 2 000 Eur за 1 кВт. 
Аналогов в мире нет. (Технология воспроизведена по разработкам Н.Тесла). 

Срок технической гарантии – 50 лет. Экологически безопасная.

Постоянный и переменный ток. Реальная продукция. 
Проходит сертификацию в Европе.

Срок изготовления – от 6 месяцев, в зависимости от заказа и мощности.
«УБЭ» - минимальный заказ от 100 000 Евро

«БЭТ» - минимальный заказ от 100 000 Евро
«ВИН» - минимальный заказ от 500 Евро
«ВЭ» совместно с «ВИН» - минимальный заказ от 100 000 Евро

«ВЭ» - минимальный заказ от 100 000 Евро

«УБЭ» совместно с «БЭТ» - минимальный заказ от 100 000 Евро
 «ВЭ» совместно с «УМ» - минимальный заказ от 100 000 Евро 

«ИО» совместно с «СЭ» - минимальный заказ от 100 000 Евро 

«ВИН» совместно с « УМ» - минимальный заказ от 100 000 Евро 

«УМ» - минимальный заказ от 100 000 Евро
Цены, сроки изготовления, могут изменяться в большую или в меньшую сторону при переговорах и при предоставлении заказчиком банковских документов на их финансы. От заказчиков и всех интересующихся требуется только одно, показать банковскую выписку на ту сумму, на которую они хотят приобрести нашу продукцию. Форма оплаты предоплата и аккредитив, в зависимости от вашего заказа.
Мы думаем, что вы правильно нас понимаете и воспринимаете все наши технологии, иначе, мы бы с вами не разговаривали и не высылали бы вам всю нашу информацию по нашей продукции. Все 10 технологий изобрели четыре наших изобретателя из стран Евросоюза (наши партеры 50х50). 
Генеральный директор НПК "АКОЙЛ-Энергия"

Кочуров Александр Геннадьевич

ipc@newmail.ru,

akoil1@mail.ru

www.akoil.de

www.akoil.ru

 +7 926 119 92 09

 +7 906 817 73 28

 +7 912 878 12 29
Европейская Энергетическая Компания «Акойл Энергия Тесла»
Катер - с электродвигателем на 700 л. с. от производителя электромобиля  работает на нано-титановых батареях, требуемое время для их зарядки – 10 минут. Когда на катере будет установлен УМ и тогда он сможет пройти на одной зарядке несколько тысяч км. Стоимость 1 млн. Евро. Также  может работать и на дизельном двигателе на воде, пресной или соленой, не имеет значения.
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Автомобиль Тесла- с электродвигателем на 200 л. с.,  работает на нано-титановых батареях, требуемое время для их зарядки – от 10 минут. Вместимость 7 человек, разгон до сотни за 5,6 сек и возможность преодоления расстояния в 500 км без подзарядки. Максимальная скорость до 200 км в час. Когда на автомобиле будет установлен УМ и тогда он сможет проехать на одной зарядке несколько десятков тысяч км. Уже в продаже. Это характеристики без применения нашей технологии УМ.



 Стоимость электромобиля 250 000 Евро.
«Летающая тарелка» - Компания начала производство 2-местных летающих тарелок и продукция уже продается  всем желающим  с  2008 году. Сами аппараты готовы и многократно испытаны - они действительно вертикально взлетают и садятся. И они летают! Диаметр тарелки - 3 метра, высота около метра. Крейсерская скорость - 80-120 км/ч, максимальная - 160 км/ч. Запас хода тоже 160 км. Уже в продаже. Это характеристики без применения нашей технологи УМ.
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Стоимость  летающей тарелки  250 000 Евро.
Летающий автомобиль - Автомобиль-самолет впервые смог подняться в воздух. Автомобиль способен пролететь свыше 640 км без дозаправки со средней скоростью 185 км/час. Уже в продаже. Это характеристики без применения наших технологий. Автомобиль также может работать на пресной или соленой воде, с применением наших технологий.
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 Стоимость машины  250 тыс. Евро.
Плавающий автомобиль - Компания разработала необычное транспортное средство, позволяющее путешествовать по суше и по морю. Автомобиль амфибия развивает скорость до 160 км/ч на шоссе и около 50 км/ч на поверхности воды. Уже в продаже. Это характеристики без применения наших технологий. Автомобиль также может работать на пресной и соленой воде, с применением наших технологий.
[image: image27.jpg]




Купить такую плавающую машину  можно за

250 тысяч Евро.
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