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)Хорошие люди попросили доказать, что сия «Гравитационная микро-ГЭС» работать не будет, этим и займусь. 
Итак, рассмотрим устойчивое положение вода в трубе. На столб воды действуют 3 силы, причем их действие скомпенсировано. Это – вес столба воды m*g, давление газа НАД столбом, умноженное на площадь трубы P*S и атмосферное давление Pa*S, умноженное на ту же площадь. Обратите внимание, последняя сила действует ВВЕРХ, т.к. давление в газах и жидкостях действует одинаково во всех направлениях.
Разберемся с весом, m, масса воды – это плотность, умноженная на высоту столба и на площадь поперечного сечения.
 m=p*h*S.
Запишем уравнение равновесия
P*S+ p*h*S*g- Pa*S=0
Все поделим на площадь – нафиг она тут не нужна
P + p*h *g- Pa =0
Поскольку, плотность воды р=1000 кг/м3,а g=10 м/с 2, то
P + h *104- Pa =0,
Атмосферное давление примем постоянным. Тогда, P + h *104 постоянно.
Когда мы синтезируем водород и кислород электролизом, P увеличивается, h падает, но увеличивается пространство, занимаемое газом, падает P, и так – пока не наступит новое равновесное состояние. 2 метра свободного пространства – вообще нафиг там не нужны.
Теперь – рассмотрим положение, когда h=0, всю воду вытеснил гремучий газ. Если сечение трубы взять в 1 квадратный метр, то нужно выделить 10!!! Кубометров газа, разложить почти 5 литров воды, и это – ради энергии тела, массой в 10000кг, поднятого на высоту в 5 метров (центр тяжести)
Другими словами – производительность этой электростанции – это как если бы подключить турбину к электролизеру, и пытаться получать электричество (достаточное для электролиза), вращая турбину гремучим газом.




