УПРАВЛЕНИЕ ЭФИРОМ 

с помощью 

ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

8/2/98 by Rick Andersen

Электрический заряд  определяется как « уплотнение эфира », «сильная струя потока виртуальных частиц », и т.д.

Магнитное поле, создающееся вокруг электрического заряда при его ускорении, часто называют «релятивистским преобразованием  электрического поля».

 Кен Амдал в своей книге There Are No Electrons  сравнивает магнитное поле с завихрениями в воде после прохода скоростного судна увеличивающимися подобно тому, что происходит в интерференционной картине, создаваемой возмущениями в воде по траверсу плывущего судна.

Его умозрительная модель основана на допущении «пространственно временного континуума» созданного из «эфира», который представляет собой энергетический поток частиц или волн (в зависимости  от вашей наблюдательности), заполняющих все кроме «пустоты» пространство.

Силовые линии магнитного поля формируются из «прокатывающихся» возмущений создаваемых в эфире, когда электрон «пробивается через» эфир.

 Другие поля являются следствием. Они строятся в комплексе с каждым шагом вверх по ступеням « лестницы » реальности, ступени, которой перпендикулярны  друг другу на трехмерных осях трехмерного пространства.
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Figure 1- As an electron plows through the "Aether” o virtual particle flux,
it causes the formation of "whorls" in the aether, like a toroidal smoke-ring.
We call this whorl the "Magnetic Vector Potential” or "A-Field"
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igure 2- Side view of electron path with a row of Aether "whorls"
and the net resultant of them




Пронаблюдаем следующие события, начинающиеся с движением заряда:

1)  Электрон «пробивается» через «эфир», к компьютерному экрану. Эфир «обкатываясь» при соответствующих углах, тороидально, оставляет « возбуждение» вокруг пути электрона наподобие дымового кольца. ( Рис.1)

При этом мы имеем вращение, «качение» тороида из эфира, по кривым перпендикулярным к этому «качению», которые описывают путь вокруг собственной оси подобно типичному возбужденному электрону.

 Пусть это направленное «качение» «дымового кольца» называется А - поле, которое также известно как магнитный векторный потенциал.

 Я определяю его как простое вращение эфира, причиной которого является прохождение электрона через эфир, подобно сердечнику, вставленному между катками при беспрепятственном вращении этих катков. 
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Figure 3— The central axis of each aetheric toroid is a cylindrical,
low-pressure cylinder that curves around the electron path according to
the "left-hand rule". This axial loop constitutes a Bfield line of force.




 2) Однако, возбужденный электрон можно уподобить постоянному току, создаваемому в проводе потоком электронов. Представим целый «ряд» из эфирных тороидов, расположенных один за другим, вращающихся в направлении прохождения электронов.  (Поймите, что тороиды вращаются не вдоль их внешнего периметра наподобие рулевого колеса, а они «катятся» так, что их центры «поворачиваются изнутри наружу» и движутся к внешней кромке, затем катятся обратно в центр).

Замечу, что взаимное положение всех этих  смежных тороидов, вращается, создавая общий вектор потока эфира или А - поле, которое получается «продольным захватыванием» эфира вслед за электронным потоком в некотором направлении, при этом у внешней кромки мы обнаружим противоположный поток эфира. 

 Таким образом мы имеем внутренние и внешние  А - полевые вектора, которые формируются в противоположных направлениях,  длинными петлями  взаимного положения, из индивидуальных эфирных петель. 

3) У центров каждого из этих индивидуальных тороидов из эфира, этих «кривых» А – поля, имеется ось низкого давления вокруг которой  А – полевой эфир катится или вращается.

Эта совокупная центральная ось и есть одна линия магнитного потока, или линия  В – поля.  Она «направлена» влево, или против часовой стрелки, как и электрон, поглощенный экраном монитора. (Рис.3) Это искривление вокруг пути электрона известно как «правило, левой руки», которое электротехники изучают в школе.
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4) Если мы сейчас искривим путь электронного тока влево, как бы формируя провод в котором  электроны путешествуют в петле, и так, что, в конце концов, электронная кривая обернулась бы по отношению к нам и вышла из экрана, затем кривая вернулась в экран, повторяя круговой цикл снова. Эфирные тороиды (оси, которых определяют линии магнитного поля) выстроятся так, что образуют общее направление В – поля в виде петли, таким же образом, как и противоположно направленные компоненты внешней петли. (Рис.4)
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5) Если мы намотаем много электронных петель, одна за другой, вдоль общей оси (т.е. намотаем соленоидальную проволочную катушку и установим ее вертикально на один из концов, при условии, что поток электронов втекает с верха катушки и спирально ниспадает к ее низу). Взаимное положение всех силовых линий В—поля произведет концентрацию вертикального '' потока'' силовых линий В—поля по направлению к центральной оси катушки. Затем поток выйдет и возвратится в верхний конец катушки в виде широких петель от низа к верху. Сверху, где силовые линии поля входят, будет Южный полюс. Снизу, где они выходят, Северный полюс. Эту совокупность петель, перпендикулярную к виткам обмотки катушки, мы называем ''магнитным полем'' соленоида, подобно полю постоянного магнита.
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6) С  этого момента, мы взглянем иначе на то, что происходит с А—полем. Не смотря на то, что происходящие с этого момента вещи трудно комплексно представить на этом уровне, общим эффектом  является то, что, мы видим А—поле как установившиеся концентрические окружности, расположенные сверху донизу вокруг соленоида по всей его  длине, параллельно виткам катушки. (Рис.6) Направление ''потока'' внутри этих окружностей соответствует расчетному направлению  токового потока катушки. Магнитное поле или, что тоже самое В—поле существует перпендикулярно к виткам и А—полю одновременно.

7) Сейчас возьмем соленоидную катушку, и будем  изгибать ее вокруг некоторой кривой, пока ее концы не сомкнутся в круг. Таким образом, мы получили так называемую ТОРОИДАЛЬНУЮ катушку, в этом случае наблюдаются  интересные вещи, если рассмотреть их с ''эфирической'' точки зрения. Первым, что мы заметим, является то, что, для всех практических целей, все магнитные силовые линии В—поля сейчас располагаются внутри катушки. (Рис.7) Это свойство, усиливается, когда катушка намотана на сердечнике из материала с высокой магнитной проницаемостью, давая тороиду возможность экранировать себя от внешних магнитных полей. Это является причиной того, почему тороиды стали так популярны у разработчиков радиоприемников. Прошли дни, когда РЧ катушки заключались в заземленную металлическую банку, так чтобы нежелательные магнитные связи не действовали между высокочувствительными усилительными каскадами.

Сейчас рассмотрим А—поле тороида. (Рис.8) Оно похоже на В—поле соленоида!

Тут имеется суммарное направление ''течения А—поля'' через центральное отверстие бубликообразной тороидальной катушки. Имеются так называемые ''Северные'' и ''Южные'' направления. А—поле является ''потенциальными линиями '' втекающими внутрь центрального отверстия на одной стороне, концентрирующимися там, затем вытекающими с другой стороны и широко расходящимися в виде больших петель, которые затем вновь возвращаются внутрь катушки. Итак, несмотря на то, что магнитное (В) поле тороида имеет форму окружности и сконцентрировано преимущественно внутри самого тороида, магнитный векторный потенциал (А—поле) имеет форму тороида, подобно повторяющего исполнение самой катушки и скомпонованного из, преимущественно, тороидальных петель самого эфира, в установившемся через тороид направлении!

С этого момента вернемся снова на шаг назад и спросим себя как мы ''построили'' наше описание А—поля. Хорошо, А—поле было оригинальным, уподобленным ''катящимися'' кольцам дыма, построенного из пространства-времени или эфира, объединенным вокруг пути движения электрона. Следовательно, А—поле или магнитный векторный потенциал, идентичен движению, или ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ движению эфира. Следовательно, тороидально намотанная катушка, с ее магнитным полем ''скрытым'' (не ''исключенным''!) внутри материала самого тороида, нет всего видимого по ''испусканию'' магнитного эффекта, но испускается в определенном направлении через отверстие бублика поток или потенциальный поток эфира. 

С этого момента снова вернемся на шаг назад и ''врастим'' приведенную тороидальную катушку в картинку, на которой имеются вектора ''эфира'' ниспадающие вертикально сверху (Рис.9). Пусть ориентация полярности полей нашего тороида будет такая, что эфирные векторы в его центральном отверстии, движущиеся вверх, будут направлены, против движущихся вниз фоновых  векторов эфира.

Сейчас заключим, что ниспадающие вектора будут эквивалентны ГРАВИТАЦИОННОМУ ПОЛЮ. Предположим, чувствуя, что имеется всенаправленное влияние эфирного давления на любую точку в пространстве, что гравитация все-таки ОТТАЛКИВАЮЩАЯ, а не ПРИТЯГИВАЮЩАЯ. Если вам посчастливится побывать на большой планете, наподобие Земли, то планета направленно поглощает  или блокирует компоненты эфирного давления так, что нормальным для вас будет быть вытолкнутым, если нет земли. Но, однако, если имеется нечто экранирующее вас от ОКРУЖАЮЩЕГО давления эфира, общим эффектом будет то, что вы обнаружите себя распластанным на поверхности земли силой, которая видимо, зависит от размеров или массы планеты, на которой вы находитесь. Таким образом, каждый всегда может сделать заключение, что ''гравитация'' является некой мистической силой ИНЕРЦИЕЙ, какой либо массы, что это причина ПРИТЯЖЕНИЯ по направлению к этой массе. (Замечу, что Исаак Ньютон обрисовал, как рассчитать АМПЛИТУДУ этой силы, но никогда он не заявлял, что обрисует, ЧТО ЭТО БЫЛО или, что ПРИЧИНА этого.)   

Но если гравитация действительно ''раздувает'', более чем ''присасывает'', и что ''раздувание'' является силой создаваемой падающим вниз на нас из Вселенной эфирным дождем, потому что земля блокирует противоположный поток  идущий с другой стороны. Затем возможно мы можем построить устройства, которые генерируют структуру ПРОТИВОПОЛОЖНОГО эфирного ветра, и возможно мы сможем свести эти гравитационные векторы к нулю. И всплывет, невесомый и безинерционный, защищенный ''пузырь'', детище нашего изготовления.  Сегодня имеется интерпретация от Тома Беардена, гласящая, что ''нулевой вектор = электрогравитации'',  концепцию которой еще предстоит понять.

У исследователя Alt-Sci Стан Дейо имеется видео фильм, в котором он демонстрирует движение тороидальных  клубов воздуха, взаимодействующих с облаками дыма; а не рассеивающих друг друга, облака выглядят как "частички", как тороидальный "солитон" из проскальзывающего в нём воздуха, после его прохождения облака схлопываются.  Это напоминает след рыбы  и дельфинов, скользящих  сквозь воду  с минимальным возмущением воды или как, следует из некоторых сообщений, НЛО видимых скользящими внутри и вне облаков или в чистом воздухе без  значительных кратковременных искривлений пространства, в котором они находятся. 

Так основываясь на вышеуказанном, мы можем представить себе возможную конструкцию антигравитационного устройства (или "корабля") базирующегося на тороидальном эфирном "насосе" таком как, например, я описал выше. Его A-полевые вектора будут направлены ВВЕРХ и затем наружу, затем вниз и вокруг тороидального сердечника вернутся снова в низ. Такая конфигурация превращает тороидальный сердечник в " эфирное дымовое кольцо " "части", которого это ниспадающие направления гравитационных векторов, отражающие их, прочь из "корабля" и окружающего его пространства. ( Устройству может понадобиться ПЕРЕПАД давления эфира, для "накачки" и генерации подъемной силы; смотри выше.)

Если устройство высоко в воздухе, гравитационные векторы, в конечном счете, продолжают свои исходные маршруты в их пути к поверхности земли. По мере того как корабль спускается, появляется круговая зона "тени" под кораблем, где ниспадающие  векторы все более замещаются "эфирным вакуумом " или подсасывающим действием, созданным движущимся криволинейно вверх из центра судна  G-векторов.
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Наконец, корабль опускается, чтобы коснуться, земля, или реет в нескольких  футах над ней, или стоит на опорах, область непосредственно под ним подвержена воздействию совокупного направленного ВВЕРХ гравитационного поля или "антигравитации" (так как непосредственно над устройством образуется пустота). Таким образом, иногда сообщают, что, когда любопытные зрители на земле подошли слишком близко, осторожные пилоты корабля вдруг взлетели, прихватив с земли немного почвы вместе со зрителями! 
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8) Как мы можем сформировать это, искривленное тороидальное поле в более прямолинейном, однородном, направленном поле? Ответ кроется в создании катушки по методу "Гемгольца". Так как мы можем расположить два "обруча" катушек, идентично сфазированных, рядом друг с другом и таким образом создать "равномерное" поле внутри области между ними, то так же мы можем расположить другой тороидальный сердечник около первого такого же, и создать однородное, однонаправленное A-поле между ними.

Следующий шаг должен будет создать различие или ГРАДИЕНТ  в давлении эфира, чтобы сделать это, мы должны сделать один из наших тороидальных сердечников большего диаметра, чем другой (Фиг. 10). Устанавливая их, около друг друга на общей " оси дыры бублика" получим более сформированный конус A-поля, расположенного между катушками, такое различие между потенциалами должно вызывать силовой вектор с направлением из катушки большего диаметра к меньшей катушке, а затем и вокруг них как прежде. Прежде симметричное поле в результате получит "разбаланс", который обнаруживается как подъемная или отталкивающая сила.

Заметим, что общее поперечное сечение, формирующее машину  в виде "тарелки" возникает, если мы представим себе защитный "корпус" окружающий эти катушки.

Также обратите внимание, что мы начали достигать линзоподобной структуры, так как мы "фокусируем" наши вектора эфирного поля в точке над устройством.

ОБОБЩЕНИЕ

Из всего этого мы можем обобщить основное взаимоотношение между магнетизмом и "эфиром":

1) Вызовите поток эфира, к вращению по замкнутой петле, и ось этого вращения генерирует силовую магнитную линию B-поля.  И НАОБОРОТ

2) Вызовите кольцевой поток  линий магнитного поля, и Вы генерируете тороидальный, направленный поток эфира или A-поля. Расположите один над другим нескольких тороидальных сердечников, и вы можете направить поток эфира в виде прямой линии. Расположите один над другим несколько тороидальных сердечников в порядке  уменьшения диаметров, и вы будете производить гравитационно-подобную силу из-за градиента в потенциале эфира между катушками.
Для большего понимания концепций, я разрабатываю и тестирую их. Сейчас, добро пожаловать для любых ответов!

Регенерация поля тела с помощью генератора силы Лоренца.

 Rick Andersen 1/6/98

В электромагнитной волновой теории, мы часто говорим о двух компонентах полей, которые создают волну, так как если бы, они - электрическое и магнитное поле это есть все, чем волна формируется. В действительности, они объединяются таким путем, векторного умножения, что создается вектор третьего поля, вектор Пойнтинга, "точки" которого располагаются продольно в направлении распространения волны. Поля E и B, согласно стандартной теории, ориентируются под прямыми углами с осью распространения и друг другу. (Фиг. 1) Таким образом, для вертикально поляризованной волны, Е – поле, "идет вверх и вниз", а B-поле "возвращается и удаляется", тогда как вектор Пойнтинга, представляет собой энергию волны,  проходящую через единицу площади.  Он похож на "струю" включающуюся и выключающуюся в направлении распространения, это подобно процессу распространения звуковой волны в воздухе. Такой образ вектора Пойнтинга, предназначен для его экспериментального распознавания, как  продольной пульсации,  в своем обычном виде, что может быть актуальным для антагонистической позиции занятой Томом Bearden по отношению к остальной части теоретиков и инженеров электромагнетизма. Bearden согласен  с  утверждением Tesla, что волны EM являются продольными/сжатыми волнами, а, наши руководства, написанные  согласно Maxwell обучают ошибочной поперечной "форме" ЕМ волн.)

Обратим наше внимание на более низкочастотные (или постоянного тока) поля и их эффекты в заряженных частицах. Мы имеем в виду, что пересечение электрического и магнитного полей под прямыми углами производит силу Лоренца, которая имеет тенденцию вызывать движение заряженных частиц, что в плане соответствует вектору Пойнтинга волновой теории EM. Что не часто реализуется так это то, что содержит уравнение Пойнтинга, независимо от того, какое небольшое приращение времени рассматривается, и этот факт, дается в текстах Физики, inplies, где говорится, что даже статическое размещение магнитов в заряженных конденсаторных пластинах, должно производить незначительный "статический" вектор Пойнтинга или силу Лоренца. (Фиг. 2) Беарден рассуждает, о том, что пересеченные поля Земли (магнитные линии, соединяющие N и S, и электрические линии,  проходящие вертикально с поверхности земли в ионосферу) создают с Запада на Восток постоянный поток энергии " Пойнтинга ", которая, хотя и тонко, но влияет на планетные и жизненные процессы.
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Figure 5- Stacking wire loops vertically forms a Solenoid electromagnet.
Its magnetic field resembles that of a bar magnet.
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Figure 6- Comparison of the Magnetic B-field (red) and the Magnetic
field" Vector Potential (violeq around a solenoid




"Жидкостная" демонстрация силы Лоренца, объясняет, в чем заключался "секрет" экзотических форм движения вперед. Это можно увидеть, заполнив цилиндрическую металлическую банку водой (в которую добавлено небольшое количество кислоты для увеличения электропроводящих свойств), соединив ее с отрицательным полюсом батареи, и подключив положительно полюс к пруту, установленному в центре банки  (не закорачивая два терминала). Этот цилиндрический конденсатор заполняется жидким электролитом, затем устанавливается внутри магнитного поля стопки кольцевых магнитов. Фиг. 3.

Результат - в том, что вода начинается пузыриться и  закручивается в спиральный водоворот, в направлении, зависящем от относительных полярностей пересекающихся полей.  Я применил эти принципы для создания обратной связи  в чувствительном усилителе, названном генератором силы Лоренца.

Генератор силы Лоренца является экспериментальной схемой, которую я задумал и построил, и который использует известное прямоугольное векторное соотношение между электрическими и магнитными полями, чтобы усилить локальные области вокруг целевого биологического объекта, расположенного внутри устройства. Например, объект, позиционированный,  внутри области считывания сгенерирует модулированное электрическое поле окружающее этот объект, являющееся конгломератом естественных потенциалов тела, и пульсаций, представляющих собой электромагнитный компонент "ауры" объекта.

Область считывания является по существу заземленной клеткой Фарадея, которая также выступает в качестве заземленной пластины большого конденсатора, чтобы заблокировать вездесущие 60 Hz фона сети переменного тока, которые в противном случае перегрузят усилитель, подключенный к "сенсорной" пластине. Объект устанавливается на сенсорной пластине. Пластина подключается к входу очень чувствительного усилителя, как, например, инвертирующий вход " детектора Hodowanec " (известного в alt-sci кругах, как возможный усилитель 'гравитационных волн') или к входу транзисторного усилителя с высоким полным входным сопротивлением  и большим усилением.

Выходной сигнал такого усилители - очень усиленная смесь 1/f "белого" шума и модуляции порожденной любыми изменениями или пульсациями заряда в/на конденсаторном диэлектрике сенсора. Сенсором в данном случае является субъект, например оно/он/она и я сам, излучающий сопутствующее электрическое поле, содержащее модуляцию, представляющую физиологические процессы, происходящие внутри тела. Короче говоря, суть в эффекте емкостного подключения к EMG или EKG-типу усилителя, имеющих частотную характеристику от постоянного тока до примерно верхних частот звукового спектра, в зависимости от частотных характеристик усилителей [широкополосные операционные усилители должны, вероятно, быть предпочтительными].

  Выходной сигнал этого усилителя напряжения затем усиливается по мощности до значения достаточного, чтобы управлять соленоидным или Гемгольцевским типом катушки, которая ориентирована аксиально, то есть, перпендикулярно к радиальному электрическому полю, сгенерированному предметом, относительно заземленной клетки Фарадея, которая окружает предмет. Таким образом, каждое изменение в естественном радиальном электрическом поле предмета значительно усиливается, затем как соответственно модулированное магнитное поле "переизлучается" снова в предмет, перпендикулярно к исходному электрическому полю. Конечно, переменное магнитное поле вызывает изменения порожденного электрического поля и тока в проводнике (предмете).  Такой "регенеративный" эффект происходил только в старых радиоприемниках 1930х годов, слабый сигнал поднимался, усиливался, и возвращался обратной связью на вход, в фазе с входным сигналом, создавая то что известно как регенерация или положительная обратная связь. Общий эффектом будет "нарастание" или регенерирование естественных электрических полей, которыми обладает тело, модуляция, и возможно усиление и организация этих полей, которые как верят некоторые, будут ключом для "омолаживания" процессов тела.

Сила Лоренца или вектор Пойнтинга, это векторный продукт E и B полей.

Вот где генерируется сила Лоренца. Подобно вектору Пойнтинга в электромагнитной волновой теории Герца, сила Лоренца проявляется в/на заряженном объекте (как, например, электроне) всякий раз, когда есть комбинация внешних электрических и магнитных полей, и, когда эти поля - ортогональны (перпендикулярны) друг к другу. Сила Лоренца появляется в третьем направлении, ортогональном к обоим другим полям, и представляет векторный продукт этих полей - то есть, общую энергию или энергия/время (мощность) проходящую через единицу площади.

Заметьте направление (я) в котором эта третья векторная сила обнаруживается. Так как линии электрического поля излучаются наружу от предмета к окружающей его цилиндрической клетке, Е - поле может быть представлено как набор радиально ориентированных "спиц велосипеда" выходящих во всех горизонтальных направлениях от предмета в клетке Фарадея.

Усиленная копия в виде магнитного поля генерируется выходными катушками усилителя, проявляясь в вертикальной плоскости силовыми линиями магнитного поля, вытянутыми сверху вниз в каркасе катушек, параллельно  предмету  расположенному внутри зоны их влияния.
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Затем, должен появиться перпендикулярно, как к электрическому, так и магнитному векторам во всех точках вокруг периметра предмета, третий вектор (сила Лоренца/Пойнтинга). Итак, этот вектор обнаруживается как круговая орбита силы вокруг предмета, с предпочтительным направлением, подобно вращению энергетического поля или водоворота. Направление вращения этой круговой силы Лоренца можно переключать от вращения по часовой стрелке к вращению против часовой стрелки просто, изменяя полярность усиленного сигнала, управляющего катушками (или физические соединения в катушках). "Северный" полюс на верху, и "Южный" в низу, вызовет силу Лоренца, вращающуюся против часовой стрелки, а S-N по часовой стрелке.

Конечно, при практическом использовании, величина электрического поля "ауры" объекта будет небольшой, она будет промодулирована широким спектром частот, она смешается с шумом усилители, и это может даже привести к моментальным изменениям полярности. Несмотря на все эти вариации, небольшое "силовое поле" Лоренца продолжит обегать предмет только в одном направлении, поскольку любое изменение полярности в электрическом поле вызывает соответствующее изменение в полярности усиленного/инжектированного  магнитного поля, и в результате одновременного инвертирования знака обоих полей направление третьего вектора не изменяется. Другой путь "точки" вектора Пойнтинга может быть только когда всего одно из полей реверсируется. Но так как магнитное поле является усиленной версией электрического поля, они должны всегда реверсироваться одновременное. Таким образом, подобно накачке верхушки детской игрушки  ''юлы'' любое "колебание" в полях дает вектору Пойнтинга "толчок" в том же направлении. Персональный "смерч" небольшого масштаба.

При соответствующем направлении вращения и силе, Лоренцева "регенерация" поля должна производить общий эффект "перезарядки", усиливая, или перестраивая некотором образом силовые поля тела, что может проявиться в эффектах, о которых сообщается, что они происходят, когда определенные упражнения Йоги наподобие "вращения вправо" выполняются, определенный период времени.

Другими возможностями будут: запись усиленного сигнала возбуждения катушки на ленту для использования в будущем, модуляция этим сигналом  радио несущей для передачи на расстояние, проведение Фурье анализа для получения характеристики спектра, и т.п., для изучения внутреннего содержания модулированного телом "аурического" поля и возможных применений этого информационного содержания. Имеется значительное количество экспериментальной работы, которая должна была быть сделана в этих областях.

 Сходство этого устройства с регенеративным радиоприемником создает аналогию, которая должна быть показана. Легкое увеличение в усилении или связи внутри системы является причиной возрастания положительной обратной связи до самовозбуждения системы (рев), подобно поведению микрофона с усилителем мощности, когда персонал вашей средней школы вставал к нему, чтобы произнести речь с трибуны...

 Это желательно или нет?

Возможно, хороший всплеск само индуцированной генерации проявляется как потребность тела в восстановлении "нормальных" электромагнитных образцов формы после длинного периода болезни или вырождения. С другой стороны, "акустика" самой системы может иметь тенденцию "подавлять" эффекты модуляции поля тела, если системе позволить сорваться на непрерывную генерацию. Было бы, следовательно, наилучшим, отрегулировать усиление/обратную связь в точке ниже порога генерации, подобно тому, как мы это делаем, с нашими регенеративными радиоприемниками.

