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Тест № 110 - "Koolau Временной ряд при постоянной Температуре"

 Июнь 30, 1977

 Stewart Ct. Лаборатория

 Sunnyvale, приблизительно.

 ЦЕЛЬ:

Записать вариаций естественного потенциала "Koolau" камня в термостате Фишера при постоянной температуре (39 ºC) в течение 7 дней.

*

 ПРОЦЕДУРА:

Камень Koolau, полностью покрытый полиуританом, был помещен в термостат наряду с термометром и температурным зондом (Sentel Assoc.). Стены термостата приблизительно 3" толщины (термически изолированы). Две металлические поверхности (внутренняя и внешняя) заземлены так, чтобы камень был электростатически экранирован. Нагревательные элементы и термостат расположены внутри стенок.

 Регистрация Естественного потенциала проводилась непосредственно Austin stripchart записывающим устройством № 1. Регистрация проводилась в милливольтах. См. приложенную диаграмму.

 * График:
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 РЕЗУЛЬТАТЫ:

Наблюдаются сильные суточные изменения, также долгосрочный дрейф, которые не коррелируют с любыми температурными флуктуациями в термостате. Фазовое соотношение кажется подобным таковому Catalina гранит в Тесте № 105.

