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«НАСОС ЭРЛИФТ с приводом МДА» работает на два такта. Масса рабочего тела колеблется в сообщающихся сосудах как автоколебательная система (АКС), два полупериода колебания соответствуют двум тактам работы.
На рисунке показана схема действия в первый полупериод колебания системы (первый такт):

1) в левом колодце №1 уровень воды опускается (столб воды падает),
2) а в колодце №2 уровень воды поднимается (сообщающиеся сосуды), достигает уровня шарикового клапана,

3) шариковый клапан закрывает, соединительное отверстие с клапанной камерой канала №4,
4) уровень воды достигает канала, соединяющего колодец №2 и колодец №3, вода переливается в колодец №3, в котором размещается поплавок-поршень; уровень продолжает подниматься, 

5) но поплавок не всплывает, потому что его конусная часть, как клапан закрывает соединительное отверстие с клапанной камерой канала №4, разность давлений удерживает поплавок,

6) уровень воды в колодце №3 достигает канала, соединяющего колодец №3 и колодец №4, часть воды переливается в колодец №4,

7) вода заполняет колодец №4, клапанную камеру, давление выравнивается и более не удерживает поплавок, 

8) уровень воды в колодце №3  продолжает подниматься, масса потока воды  движется по инерции вверх и  перемещается вместе со столбом жидкости градиент сил гидростатического давления в столбе жидкости, поэтому поплавок-поршень, в движущемся вверх потоке, всплывает, под действием архимедовых сил внутри этого потока, 

9) работой архимедовых сил передаётся импульс массе воды движущейся вверх (т.к. вода не сжимается, стенки канала ограничивают горизонтальное движение воды в стороны от поплавка, импульс движения потоку не передаётся), тем самым даровая энергия работы архимедовых сил подкачивает амплитуду колебания массы воды в сообщающихся сосудах, осуществляя непрерывное действие АКС.
Во втором полупериоде колебания системы (второй такт):
1) в правом колодце №3 уровень воды опускается (столб воды падает),

2) а в колодце №1 уровень воды поднимается (сообщающиеся сосуды),
2) в колодце №4 уровень воды падает (сообщающиеся сосуды), достигает уровня шарикового клапана, и вода через соединительное отверстие выливается в канал №2, клапанная камера освобождается от воды,
3) вместе с потоком массы воды, свободно падающей в канале №3, падает вниз поплавок-поршень и размещается своей конусной частью в отверстии клапанной камеры, возвращаясь в исходное положения, в готовности начать новый такт работы.

Добротность АКС «МДА» определяется величиной  гидродинамического сопротивления потока воды в сообщающихся сосудах. Технический результат  работоспособности «МДА» достигается при выполнении условия: расчётная мощность архимедовых сил поплавка должна быть больше мощности противодействующих сил гидродинамического сопротивления потока.
Даровую кинетическую энергию колебания массы воды в «МДА» можно утилизовать для нужд потребителя различными способами. Устройство «МДА»  есть наипростейший безтопливный генератор энергии. В конечном счёте, источником даровой  энергии при работе «МДА» служит  гравитационное поле Земли и тепло Солнца.  Кустарное изготовление в своём гараже «МДА» вполне по силам рукастым мужам.
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