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Бездроссельный преобразователь напряжения

Схема бездроссельного импульсного преобразователя напряжения представлена на рис. 4.69. Схема обеспечивает преобразование напряжения 12 В в напряжение 15...27 В при токе нагрузки до З...3,5 А. Осциллограммы, изображенные на рис. 4.70, поясняют работу преобразователя. Генератор на DD1.1, DD1.2 формирует меандр частотой около 20 кГц. Если бы ключевые транзисторы VT1, VT2 открывались противофазными сигналами с выходов триггера DD2, в момент переключения через транзисторы протекал сквозной ток, и происходило бы короткое замыкание источника питания. Для устранения данного явления импульсы отрицательной полярности (см. рис. 4.70) формируются так, чтобы переходные процессы в транзисторах происходили бы попеременно и не совпадали по времени.
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В момент открывания VT2, С4 заряжается через диод VD1 до напряжения питания. После того как откроется VT1, С4 будет включен последовательно с цепью питания. При этом VD1 будет препятствовать взаимодействию С4 с источником питания по параллельной схеме, а С5 будет заряжаться через диод VD2 напряжением источника питания, сложенным с напряжением на заряженной емкости С4. Напряжение на выходе преобразователя в некоторой степени зависит от входного напряжения и тока нагрузки. Работоспособность схемы сохраняется при снижении напряжения питания до +5...6 В (после удвоения это напряжение становится равным +10...+ 12 В, что позволяет использовать преобразователь также и для питания двенадцативольтовой аппаратуры от малогабаритных аккумуляторов). 

