Расчет свечного конденсатора.

Исходные требования: рабочее напряжение 25-35кВ, Ёмкость конденсатора: 50-90пФ (Собственная емкость безрезисторной свечи 10-15 пф).
Расчет ёмкости от габаритов. Монтаж по месту имеет ограничения: Свечной канал имеет внешний диаметр 23мм , «рабочая» глубина около 20см.

Итого считаем, что минимальный внутренний диаметр 20мм (D) или 0,02м. 
Формула для расчета ёмкости  цилиндрического конденсатора   C=50.736*l/lg(D/d), пФ. 
Длину (глубину свечного колодца) используем по максимуму, т.е. l=0,2м Тогда: C=10.1472/lg(D/d), пФ 
Необходимо определить минимальную толщину слоя изоляции:

Eпр= Uпр /d, для тефлона электрическая прочность равна 25кВ/мм, т.е. по идее 1мм(h) тефлона выдержит 25кВ, минимальную h выбираем 2мм.

Теперь в зависимости от логарифма отношения диаметров подбираем нужную ёмкость:

D=0,02, d=0,014,  h=3, С=67пФ;

D=0,019, d=0,013,  h=3, С=62пФ;
D=0,02, d=0,015, h=2,5, С=81,12пФ;

D=0,019, d=0,014, h=2,5, С=76пФ

Энергия, которая может запасаться: E=CU2/2.

U=20кВ, С=80(к)+10(с)=90пФ, Е=18мДж; 
U=20кВ, С=80пФ, Е=16мДж; 
U=25кВ, С=90пФ, Е=28мДж; 


U=25кВ, С=80пФ, Е=25мДж; 
U=30кВ, С=90пФ, Е=40мДж; 


U=30кВ, С=80пФ, Е=36мДж.
T- время разряда. T=l*2,10.5/3*108=0,2м*1,45/3*108=9,67*10-10с=0,1нс

С учетом контактов, сопротивления… принимаем Т=10нс 
Мощность разряда W=E/T=(от16 до40)*10-3/10*10-9=1,6-4МВт
Схема: 

1. концевик, на который одеваем ВВ провод

2. гайка, за которую будем откручивать и вытаскивать конструкцию

3. шпилька диам. 15мм, внутренняя обкладка конденсатора, длина 20см

4. тефлон труба, диам. Внутр/внеш 15/20мм

5.  внешняя обкладка конденсатора , диам. Внутр/внеш 20/22мм

6. резьбовое соединение свечи и сердечника конденсатора

7. шпилька вкручена вместо набалдажника свечи под ВВ провод

8. видимая часть керамики свечи

9. кольцо для контакта
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Крепление свеча-конденсатор на резьбе М4
Крепление конденсатор-ВВ провод также на резьбе М4(М5)
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