Рассчёты непонятные и наукообразные. Тригонометрия в них не нужна. Не видно понимания, где будет "изображение", в зависимости от того в какой точке (плоскости) находится предмет - источник первичной информации - "травинки". Долго всё объяснять, но попробую. 

  Мы принимаем допущение, что неведомые нам энергии в виде излучения, якобы,  в диапазоне СВЧ (близком по свойствам к оптическому диапазону), оказавают влияние на живые организмы, будучи помещёнными в некую оптическую систему так, что источник находится в пространстве предметов, а подвергающийся влиянию организм находится в пространстве изображений. 

  В качестве оптической системы используются 2 вогнутых сферических зеркала из металла. Радиус каждого сферического зеркала R=2 метра. Для удобства умозрительного моделирования примем, что  оба зеркала составляют общую сферу диаметром  4 метра, находятся на общей оптической оси.  Мы  рассматриваем двухмерную схему - разрез по вертикалиьной плоскости.  Рисунок 1.
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   Как известно, фокусное расстояние F сферического зеркала равно половине радиуса. Для нашего случая  F=1 метр, расстояние между фокусами = 2 метрам.
   Мы предполагаем, что источник излучения помещённый в некое место в пространстве предметов передаст максимум своей энергии только в определённом месте пространства изображений, зависящем от параметров оптической схемы. Так, например, помещённый в один из фокусов сферы источник света, передаст максимум  своей энергии в другом фокусе этой же сферы.  Это справедливо для эллипса и цилиндра. Это явление используют для оптической накачки лазеров.  Аналогично, поместив предмет в один из фокусов сферы –левый  F2, мы получим его изображение в  другом - правом- фокусе этой же сферы  F1, того же масштаба, но перевёрнутым, относительно оптической оси. Это изображение создало левое зеркало.    Рисунок 2. 
                                             [image: image2.jpg]


     

   Но по отношению к правому сферическому зеркалу будут другие условия. Правое зеркало создаст изображение этого же предмета в другом месте - между фокусом и центром сферы. Оно будет тоже перевёрнутым и уменьщенным. В уменьшенном виде оно будет нести большую удельную плотность энергии (будет ярче). Его положение находим путём простых геометрических построений. Два луча из одной точки: один луч проводим через фокус,отразившись от зеркала, он пойдёт параллельно оптической оси; другой - параллельно оптической оси, отразившись пройдёт через фокус; их пересечение даст точку в пространстве изображений. Линии построения -зелёным цветом.                    Рисунок 3. 
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  Есть и другой не менее простой способ найти место изображения по формуле сферического зеркала - формуле, связывающей параметры зеркала с расстоянием до него предмета и изображения: 

                1/F = 1/d + 1/f,         где: 

- F - фокусное расстояние сферического зеркала; 

- d - расстояние от предмета до зеркала; 

- f - расстояние от изображения до зеркала.   

Подставив наши конкретные значения F=1 м, d=3 м, получим f = 3/2 м = 1,5 метра от правого зеркала. Таким образом, мы будем иметь два изображения (по нашей гипотезе - два энергетических фантома), расположенных на расстояниях 1 м и 1,5 метра от правого сферического зеркала. Путём коррекции положения источника их можно сблизить. 
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Повторяю, эта схема справедлива для эллипса и цилиндра. Конечно плотность энергии, переданная сферой будет больше, но не "в тысячи раз". А раза в полтора. 

  Кроме того, постулируется, что растения не излучают в вертикальной плоскости, что золотое отражающее покрытие лучше медного и алюминиевого и т.д. Всё это попахивает эзотерикой, эдакими герметическими сверхзнаниями.    Никто не знает!

 Пока не найдут количественную меру, связанную с эффектом. 

 Делать надо!!!                                basmach.
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